# RECEBER INTERNET-FAXES AUTOMATICAMENTE

## Descrição geral

A função de Internet-Fax liga-se periodicamente ao servidor de correio (servidor POP3) e verifica se os Internet-Fax foram ou não recebidos. Quando os faxes tiverem sido recebidos, serão automaticamente recuperados e impressos.
Na predefinição, esta função verifica a recepção a cada cinco minutos.

- Se os faxes forem recebidos de noite, o interruptor de corrente tem de ser mantido na posição "".
- Se a máquina ficar sem papel ou se não houver papel que combine com o tamanho do fax recebido, surgirá uma mensagem no painel de toque. Siga as instruções contidas na mensagem para carregar papel de tamanho adequado.
- Os dados do Internet-Fax recebidos podem ser impressos a uma hora especificada.
  - IMPRIMIR DADOS RECEBIDOS NUMA HORA ESPECIFICADA
- Os dados do Internet-Fax recebidos podem ser impressos se tiver sido introduzida uma palavra-passe.
  - IMPRIMIR UM FAX PROTEGIDO COM PALAVRA-PASSE (DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS RECEBIDOS)
- É possível imprimir, encaminhar, ou guardar os dados do Internet-fax recebidos depois de o verificar.
  - VERIFICAR A IMAGEM ANTES DE IMPRIMIR
  - ENCAMINHAR DADOS RECEBIDOS MANUALMENTE
  - GUARDAR DADOS RECEBIDOS

## Operação

A máquina toca e começa automaticamente a recepção do fax.
Escuta-se um som quando a recepção termina.
O fax é impresso automaticamente.
Voltar ao início