# TEMP DE DESLIGAR AUTOMÁTICO

Este modo desliga a corrente do painel de operações e da unidade de fusão, e faz a máquina aguardar no estado de consumo energético mais baixo.
A função Temp de Desligar Automático é activada quando a duração de tempo definida se esgota em estado de espera sem ser executado um trabalho.
Comparativamente com o modo de pré-aquecimento, a taxa de poupança de energia é bastante superior mas o tempo de arranque é maior.
O botão [Poupança de Energia] fica intermitente quando a máquina está no modo Temp de Desligar Automático.
A função Temp de Desligar Automático é também activada premindo o botão [Poupança de Energia] enquanto o botão [Poupança de Energia] não estiver aceso.
Este modo desaparece durante a recepção de dados de impressão, a ejecção de dados de fax ou se premir o botão [Economia de Energia] quando este estiver intermitente.
Para definir Temp de Desligar Automático:
No "Modo de definição", seleccione [Poup Energia] → [Desligar Autom].
Aparece uma mensagem 15 segundos antes da entrada no modo Desligar Autom. Para fechar a mensagem e continuar a operação normal, bata levemente no botão [Continuar].
A mensagem aparece de novo 15 segundos após o final da extensão do tempo normal de operação.
Caso não se faça nada nos 15 segundos subsequentes ao aparecimento da mensagem, a máquina entra no modo Desligar Autom.
Para definir a exibição da mensagem:
Configure em [Poup Energia] → [Definição de Gestão de Energia] → [Mostrar mensagem para atraso de entrada em modo de pré-aquecimento / Desligar Autom] em "Modo de configuração (administrador) ".
Voltar ao início