# MODOS DE DEFINIÇÃO QUANDO ESTÃO INCLUÍDOS VÁRIOS TIPOS DE ENDEREÇOS NUMA TRANSMISSÃO EM DIFUSÃO

Esta secção explica as definições que é necessário conhecer se estiverem incluídos vários tipos de endereços numa transmissão de difusão.
Quando uma transmissão de difusão inclui uma mistura de vários tipos de endereços (por exemplo, destinos de modo de digitalização e de Internet-Fax), as definições desta são activadas para todos os endereços, independentemente do ecrã do modo utilizado para os configurar. Devem ser observadas as seguintes excepções:

Tamanho de Envio | Quando o formato de ficheiro estiver definido em [TIFF-S] no modo Internet-Fax, a transmissão apenas pode ser realizada em formato A4R (8-1/2" x 11"R). Se for digitalizado um original maior do que A4 (8-1/2" x 11"), ele será automaticamente reduzido para A4R antes da transmissão.
Resolução (imagem) | As páginas são enviadas utilizando as definições configuradas em cada modo.
Formato de ficheiro (modo de compressão de ficheiros) | É utilizado o modo de compressão definido em [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Definições de Digitalização] → [Modo de Compressão em Difusão] do "modo de Configuração" para todos os destinos.
Digitalização a cores | No modo de digitalização, se o modo de cor estiver definido para [Cor Total], o original é enviado em Mono2 para destinos de Internet-Fax e a cores para os destinos de digitalização. Se o kit de expansão de Internet-Fax estiver activado, premir a tecla [Enviar mesma imagem como end. de Fax] no painel de acção para enviar um original com as mesmas definições do endereço de Internet-Fax.
Contagem original | Se existir um endereço de um modo em que esteja especificado o número de folhas originais ele é activado.
Tamanho do ficheiro de digitalização | Se for efectuada a transmissão de difusão que inclui destinos para os quais foi definido um limite de tamanho de anexos usando [Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)] ou [Tamanho máx. anexos de dados (Pasta FTP/Área de trabalho/Rede)] (no "modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Definições de Digitalização] → [Modo de Compressão em Difusão]), o limite também se aplicará para os destinos para os quais não há limite definido.
2 em 1 | Este modo só está disponível para Fax e Internet-Fax. Está ligado a um modo com uma função apropriada.
Cor marginal | Este modo está disponível para Scanner e Entrada de Dados. Está ligado a um modo com uma função apropriada.

Voltar ao início