# NÃO É POSSÍVEL ARMAZENAR UMA TECLA DE TOQUE INDIVIDUAL OU UMA TECLA DE GRUPO

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
O número máximo de teclas foi guardado? | Ajuste o número de teclas memorizadas. Elimine as teclas individuais e as teclas de grupo não utilizadas.
O administrador desactivou funções? | Confirme junto do administrador. Algumas funções podem estar desactivadas no modo de configuração (administrador).
Se a tecla é individual, está incluída num grupo? | Remova a tecla do grupo e, em seguida, edite-a ou elimine-a. (Se a tecla pertencer a vários grupos, deverá ser removida de todos eles.) [Activar Programa] → [Eliminar] no painel de acção de cada modo
A tecla está a ser utilizada numa transmissão reservada ou numa transmissão em curso? | Aguarde até que a transmissão termine ou cancele a transmissão reservada e edite ou elimine a tecla.

Voltar ao início