# EXISTE UM DESTINO PRÉ-SELECCIONADO

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
A opção [Definição de Endereço Original] está activada no modo de configuração? | Para enviar para um destino diferente do original, premir a tecla [Cancelar]. Se é administrador e deseja alterar ou desactivar o destino original, altere as definições necessárias utilizando a opção [Definição de Endereço Original]. "Modo de Configuração", →[Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Endereço Original] → [Definição de Endereço Original]

Voltar ao início