# A IMAGEM ESTÁ GRANULADA

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
As definições do controlador da impressora são adequadas ao trabalho de impressão? | Verifique as definições do controlador da impressora. Quando seleccionar definições de impressão, seleccione um modo de impressão de entre [Normal], [Alta Qualidade] ou [Ultra Fino]. Para obter uma imagem muito nítida, seleccione [Ultra Fino]. Windows: a definição de resolução é seleccionada no separador [Avançadas] na janela de propriedades do controlador da impressora. Macintosh: seleccione a resolução no menu [Advanced] da janela de impressão.

Voltar ao início