# DEFINIÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Podem ser configuradas as definições relacionadas com a função de envio de imagem (digitalização, Internet-fax, etc.).
Definições de Digitalização
As definições seguintes estão relacionadas com o scanner.
Definição de Remetente Predefinida
A informação armazenada aqui é usada se não se especificar [Responder Para] nas definições de envio, ao efectuar Digitalizar para E-mail.
Nome do Remetente
Introduzir um nome de remetente predefinido (máximo 20 caracteres).
Endereço de Origem
Introduzir um endereço de resposta predefinido (máximo 64 caracteres).
Se estiver armazenado apenas o nome do remetente, este não será usado como informação do remetente.
Definições de Modo de Cor Pré-Definido
Seleccionar uma predefinição de modo de cor tanto para cor como para preto e branco para endereço de e-mail, pasta de rede, FTP e Ambiente de Trabalho. Especificar "Scanner comum", salvo se E-mail estiver especificado.
Auto (Mono2, Escala de cinzentos*), Cor Total, Escala de cinzentos, Mono2
* Ao digitalizar um original a preto e branco com o modo de cor definido em [Auto]
Desactivar Mudança de Definição P/B em Modo Auto: Desactiva as definições de preto e branco a partir do ecrã de base quando o modo de cor está definido para Auto.
Definição de Formato Inicial do Ficheiro
Especificar o formato de ficheiro inicial para enviar um ficheiro no modo E-mail, Pasta de Rede, FTP ou Ambiente de Trabalho. Especificar "Scanner comum", salvo se E-mail estiver especificado.
Tipo de Ficheiro
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF Compacto*2, 5, PDF Compacto (Ultra Fino)*2, 5, PDF Compacto/A*4, PDF Compacto/A (Ultra Fino)*4, PDF Encriptado, PDF Encriptado/Compacto*3, 5, PDF Encriptado/Compacto (Ultra Fino)*3, 5, XPS
*1 Quando [P/B] está seleccionado, o formato é [TIFF].
*2 Quando está seleccionado [Preto & Branco], o formato é [PDF].
*3 Quando está seleccionado [Preto & Branco], o formato é [PDF Encriptado].
*4 Quando está seleccionado [Preto & Branco], o formato é [PDF/A].
*5 Quando está instalado o Kit de Expansão da Função do Scanner.
Preto e branco
Modo de Compressão: Nenhum, MH (G3), MMR (G4)
Cor/Escala de cinzentos
Taxa de compressão de dados: Baixa, Média, Alta.
Texto Preto Acentuado
Páginas Especificadas por Ficheiro
Cria um ficheiro separado para cada página digitalizada se forem digitalizadas múltiplas páginas.
Se esta definição estiver activada, pode especificar-se o número de páginas por ficheiro.
Número de Páginas
Pode especificar-se aleatoriamente um número de páginas como sendo o número de páginas por ficheiro. Esta definição pode ser usada se estiver activada [Páginas Especificadas por Ficheiro].
Quando se selecciona [JPEG] para o tipo de ficheiro, não é possível seleccionar [Páginas Especificadas por Ficheiro].
Modo de Compressão em Difusão
Selecciona o modo de compressão para difusão usando Digitalizar para E-mail ou Internet fax. O modo compressão aqui definido é usado para todos os destinos independentemente das suas definições de modo de compressão individual.
P/B
MH (G3), MMR (G4)
Cor/Escala de cinzentos
Baixa, Média, Alta
Texto Preto Acentuado
Tamanho Máximo de Anexos de E-mail (E-Mail)

Para evitar a transmissão de ficheiros de imagem excessivamente grandes por Digitalizar para E-mail, pode definir-se um limite de tamanho de ficheiro de 1 MB a 10 MB em incrementos de 1 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem são eliminados.
Se não se pretender estabelecer um limite, seleccionar [Ilimitado].

Quando a opção [Se o(s) anexo(s) excederem o tamanho máximo, será(ão) enviado(s) em vários ficheiros.] é seleccionada, os dados destinados a envio através da função Digitalizar para E-mail que excedam a definição de tamanho máximo de dados (E-mail) podem ser divididos em vários ficheiros.

Esta definição está ligada a "Tamanho Máximo dos Anexos de E-mail" das definições de Internet-Fax.
Tamanho Máximo dos Anexos de E-mail (Pasta FTP/Área de trabalho/Rede)
Pode definir-se um limite para o tamanho de ficheiros que podem ser enviados através de Digitalizar para FTP, Digitalizar para Computador e Digitalizar para Pasta de Rede. Os limites que podem ser seleccionados são de 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem são eliminados.
Se não se pretender estabelecer um limite, seleccionar [Ilimitado].
Numa difusão que inclua destinos de e-mail e Internet-Fax, prevalece o limite definido em "Tamanho Máximo dos Anexos de E-mail (E-mail)".
Definição Bcc
Activar Bcc
Activar esta definição se se pretender usar o envio por Bcc. Apresenta a tecla [Bcc] no ecrã do livro de endereços de enviar imagem.
Mostrar Endereço Bcc no Ecrã de Estado de Trabalho
Apresenta os endereços Bcc no ecrã de estado de trabalho e separador de lista de endereços.
Desactivar função de digitalização
Especificar para desactivar a digitalização remota a partir do PC.
Definição de Endereço Original
Definição de Endereço Original

Pode armazenar-se um endereço predefinido que possibilite a transmissão premindo apenas a tecla [Iniciar] sem especificar um endereço. Se a opção [Aplicar endereço de e-mail do utilizador para iniciar sessão.] estiver seleccionada, o endereço de E-mail do utilizador com a sessão iniciada é definido como destino predefinido.
Se a opção [Aplicar directório inicial do utilizador para o início de sessão] estiver seleccionada, o endereço predefinido é o directório inicial do utilizador que iniciou a sessão.

Quando o utilizador inicia a sessão por autenticação interna (autenticação pela máquina), a definição do directório inicial do utilizador que iniciou a sessão está configurada em "Registo de utilizador" em "Lista de utilizadores" em "Controlo por utilizador". Quando o utilizador inicia a sessão por autenticação externa (autenticação via rede), a definição do directório inicial está configurada em "Definições de livro de endereços global" em "Configuração LDAP" em "Definições de rede".

Pode apenas ser definido um endereço predefinido para Digitalizar para E-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para Computador e Digitalizar para Pasta de Rede.

### Acresc. Selec.

Seleccionar um endereço a usar como endereço predefinido.

###### Aplicar endereço de E-mail do utilizador para início de sessão.

O endereço de E-mail do utilizador que iniciou a sessão passa a ser o endereço predefinido.
Seleccionar os itens abaixo, em função do uso pretendido.

Item | Descrição
--- | ---
Aplicar também no Ecrã Fax/I-Fax | No ecrã Fax/I-Fax, se não quiser aplicar o endereço de e-mail do utilizador de início de sessão como destino predefinido, bata levemente na caixa de verificação [Aplicar também para o ecrã Fax/I-Fax] para definir para .
Permitir Cancelar | Pode cancelar o endereço de e-mail do utilizador de início de sessão que é introduzido automaticamente. Para cancelar, bata levemente na tecla [Cancelar] no painel de acção.

###### Seleccionar a partir do livro de endereços

- Para apresentar o livro de endereços desejado, limitar a procura por alfabeto ou categoria com a lista de [Índice]. É possível seleccionar o número de endereços apresentados de cada vez com [Mostrar itens].
- Uma vez seleccionado o endereço desejado, e premida a tecla [Memorizar] , o endereço seleccionado pode ser escolhido como endereço predefinido.

Voltar ao início