# RECEBER/ENVIAR DADOS DE FAX

DEFINIÇÕES DE INTERNET-FAX
Estas definições podem ser configuradas quando o kit de expansão de Internet-fax está instalado.
Iniciar Recepção
Tocar nesta tecla para efectuar de forma imediata ligação ao servidor de correio (servidor POP3) e verificar se há faxes recebidos através da Internet. Se houver faxes recebidos pela Internet, estes são recuperados e impressos.
Tecla de Recepção Manual no Ecrã Inicial
Mostra a tecla [Recepção Manual de Internet-Fax] no ecrã base do modo Internet-fax.
Encaminhar Dados Recebidos
Quando a máquina não puder imprimir por falta de papel ou toner, os faxes recebidos podem ser encaminhados para outra máquina de Internet-fax.
Para cancelar encaminhamento
Tocar no visor do estado da tarefa e cancelar o encaminhamento do fax de forma similar à de uma tarefa de transmissão.
Não é possível o encaminhamento caso não tenham sido recebido faxes ou não esteja programado um número de fax de encaminhamento.

- Para activar "Iniciar Recepção", as definições do servidor POP3 têm de ser configuradas. Consultar [Definições de Aplicações] no "Modo de Configuração" → [Definições de Internet-Fax].
- Para registar um endereço de encaminhamento, consultar "Definir Endereço para Envio de Dados" no "Modo de Configuração".
- Se o encaminhamento não foi bem sucedido porque a transmissão foi cancelada ou ocorreu um erro de comunicação, os faxes que deveriam ser encaminhados regressarão à fila de impressão na máquina.
- Se as páginas iniciais de um fax foram correctamente impressas, apenas as páginas que não foram impressas são encaminhadas.
- Se seleccionar [Definições do Sistema] no "Modo de Configuração" → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Predefinições] e se "Definição de Suspensão de Impressão de Dados Recebidos" estiver activado, é solicitada a introdução de uma palavra-passe. Introduzir a palavra-passe correcta usando o teclado numérico.

Voltar ao início