# INSERIR FOLHAS DE INSERÇÃO ENTRE ACETATOS(INSERÇÃO DE TRANSPAR.)

## Descrição geral

Quando copiar para acetatos, as folhas podem colar-se devido à electricidade estática.
A função de inserção de acetatos pode ser utilizada para inserir automaticamente uma folha de papel entre cada folha de acetato, facilitando o manuseamento das folhas.
É também possível copiar nas folhas de inserção.
Quando efectuar cópias em 2 lados, só é possível utilizar o modo "2 faces para 1 face".

- Neste modo, não é possível seleccionar o número de cópias.
- O acetato só pode ser colocado no alimentador manual.

## Operação

Coloque o acetato voltado para baixo no alimentador manual e coloque as folhas dos acetatos.
Depois de colocar o acetato, configure as definições do alimentador manual.

- COPIAR UTILIZANDO O ALIMENTADOR MANUAL

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Inserção de Transpar.].
Premir a tecla [On].
Quando efectuar uma cópia em folhas de inserção, bata levemente na caixa de verificação [Também Fazer Cópia em Inserções] para definir para .
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a definição de inserção de transparências:
premir a tecla [Off].
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início