# OUTRAS DEFINIÇÕES

Podem ser definidos vários dispositivos montados na máquina.
Definição do Detector de Tamanho do Original
É possível seleccionar um dos 8 grupos de tamanhos padrão de originais apresentados abaixo para detecção pela função de detecção do tamanho do original.

Selecções | Tamanhos originais detectáveis
--- | ---
Vidro de Exposição | Bandeja do alimentador de documentos (alimentador de documentos automático)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2 pol. x 13 pol.) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 pol. x 13 pol.)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 pol. x 13 pol.), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2 pol. x 13-2/5 pol.), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 216 mm x 340 mm (8-1/2 pol. x 13-2/5 pol.)
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2 pol. x 13-1/2 pol.), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 216 mm x 343 mm (8-1/2 pol. x 13-1/2 pol.)
Polegada-1 | 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 14 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol. R, 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Polegada-2 | 11 pol. x 17 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 pol. x 13 pol.), 8-1/2 pol. x 11 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol. R, 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. | A3, A4, 11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"
Polegada-3 | 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 13-2/5pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 pol. x 11 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol. R, 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. | A3, A4, 11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"

Cancelar Detecção no Vidro de Exposição
A detecção do tamanho do original no vidro de exposição pode ser desactivada. Neste caso, todos os originais colocados no vidro de exposição são tratados como originais de tamanho especial.
Desactivação de Alimentador de Documentos
Usar esta definição de modo a interditar a utilização do alimentador automático, por exemplo quando o alimentador avaria. (Quando activada esta definição, ainda é possível digitalizar usando o vidro de exposição.)
Modo de Alimentação do Original
Podem ser definidos os seguintes modos de alimentação do original para operar por defeito nos modos cópia, envio de imagem, digitalização para HDD e guardar em dispositivo de memória exterior. Quando se utiliza frequentemente um modo, não é preciso seleccioná-lo noutro modo sempre que ele for necessário.

- Original de Tamanho Misto (mesma Largura (apenas Modo Cópia)/Largura Diferente)
- Modo Lento
- Ignorar Pág. Branca*

* Excluindo o modo de fax e o modo de Internet-fax.
Desactivação de Duplex
Usada para desactivar a impressão duas faces, por exemplo se o módulo duplex estiver avariado.
Desactivação de Bandeja de Grande Capacidade
Esta definição é usada para proibir o uso da bandeja de grande capacidade, por exemplo se estiver avariada.
Desactivação da Gaveta de Papel Opcional
Esta definição é usada para desactivar a gaveta de papel opcional, por exemplo se estiver avariada.
Desactivação de Definição de Bandeja
Esta definição é usada para impedir as definições da bandeja (excepto para o Alimentador Manual).
Desactivação de Finalizador
Esta definição é usada para proibir o uso do finalizador ou finalizador de encadernamento, por exemplo se estiverem avariados.
Desactivação de Deslocamento
Desactiva um deslocamento.
Desactivação do Agrafador
Esta definição é usada para proibir o uso de agrafos, por exemplo se o agrafador do finalizador ou do finalizador de encadernamento estiverem avariados.
Ajuste da Posição de Encadernação com Agrafos
Esta definição é usada para ajustar a posição do agrafo (posição de dobra do agrafo) quando está instalado um finalizador de encadernamento e se for utilizada a função de encadernação com agrafos.
O valor pode ser ajustado em incrementos de 0,2 mm dentro de um intervalo de +/-5,0 mm a partir da posição inicial de cada tamanho do papel.
Desactivação de Perfurar
Esta definição é usada para proibir o uso de furação, por exemplo se o módulo de perfurar do finalizador ou finalizador de encadernamento estiver avariado.
Definição de Selecção Automática de Papel
Podem ser especificados os tipos de papel* que a função de Selecção Automática de Papel selecciona. Seleccionar uma das seguintes definições:

- Papel Normal
- Papel Normal e Reciclado
- Papel Reciclado

A função de Selecção Automática de Papel não selecciona todos os tipos de papel para além dos tipos de papel especificados nesta definição.

*
  O tipo de papel definido para cada bandeja de papel seleccionando [Definições do Sistema] no "Modo de Configuração" → [Definições da Bandeja de Papel].

Definição de Ligação Tandem
Se duas máquinas forem usadas como impressoras de rede recorrendo ao protocolo TCP/IP, esta definição permite configurar o número de porta e o endereço IP da máquina usada como máquina secundária tandem.
Desactivação do Modo de Máquina Principal
Para proibir a transmissão tandem, activar esta definição. (Normalmente, esta definição não é necessária)
Desactivação do Modo de Máquina Secundária
Para proibir a recepção tandem, activar esta definição. (Normalmente, esta definição não é necessária)
Para usar a função tandem quando a autenticação do utilizador está activada, é necessário usar o mesmo nome de início de sessão e palavra-passe, tanto na máquina principal como na secundária. Se não for usado o mesmo nome de início de sessão e palavra-passe, a contagem de páginas pode não ser adicionada à contagem do utilizador adequado ou pode suceder que só a máquina principal imprima.
A predefinição de fábrica para o número de porta é [50001]. Salvo se surgirem dificuldades com esta definição, não alterar o número da porta.
Comutação automática de cassetes do finalizador
Se o número de folhas na cassete superior do finalizador atingir o limite, a saída será automaticamente comutada para a cassete inferior.
Optimização do Disco Rígido
Podem ser definidos vários dispositivos montados na máquina.
Esta função optimiza o disco da máquina, desfragmentando os dados. Se um trabalho estiver em curso, surge uma mensagem e a optimização não se inicia enquanto o trabalho não estiver concluído. Durante a optimização, não é possível efectuar o seguinte:

- Acesso ao Modo de Configuração (versão Web), e recepção de dados impressos
- Usar teclas no painel de operações
- Desligar a máquina usando o interruptor de corrente principal da máquina.
- Desligar Automático

Concluída a optimização, a máquina reinicia-se automaticamente.
Se a função de arquivo de documentos for usada com frequência e a impressão dos ficheiros parecer algo lenta, a optimização do disco poderá melhorar o desempenho.
Modo de limpeza do fusor
Utilize esta função para limpar a unidade fusora da máquina quando pontos ou outra sujidade aparecerem no lado impresso do papel. Quando esta função for executada, imprimirá papel em forma de "V" e a unidade fusora está limpa.
Se não se observarem melhorias após o uso da função pela primeira vez, tente executar a função de novo.
Definições do Controlo de Fusão
São utilizadas para controlar a temperatura de fusão do toner segundo o peso do papel.
Estas definições aplicam-se ao papel normal, papel reciclado, papel perfurado, papel pré-impresso, papel de carta, papel colorido e papel do tipo do utilizador.
Pode-se seleccionar de "60 g/m2 a 89 g/m2" ou de "90 g/m2 a 105 g/m2" ("16 a 23 lb" ou "23+ a 28 lb").

- Ter o cuidado de verificar se o papel se encontra dentro do mesmo intervalo de peso definido aqui. Não misturar papel normal ou de outro tipo que esteja fora do intervalo do papel colocado na bandeja.
- Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE" em "ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA"

Impressão Lista
Para especificar a impressão de [Uma Face] ou [Duas Faces] na Impressão de Lista.
Reduzir riscos pretos
Especifique se quer ou não usar a função de redução de riscos pretos.
A função de redução de riscos pretos pode ser usada nas funções Digitalizar Original, Copiar, Enviar Imagem e Digitalizar para Disco.
Se a redução de riscos pretos estiver activada, seleccionar qualquer uma das opções seguintes:

- Processar Riscos Finos
- Normal
- Processar Riscos Finos e Espessos

Exibir mensagem de aviso para a detecção de riscos pretos.
Definir esta opção para apresentar uma mensagem de aviso quando forem detectados riscos pretos no alimentador de originais.
Voltar ao início