# COPIAR COM IMAGEM SIMÉTRICA(IMAGEM SIMÉTRICA)

## Descrição geral

Esta função efectua cópias inserindo o original numa imagem inversa.
Especifique a Imagem Simétrica antes de digitalizar um original.

## Operação

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Imagem Simétrica].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Para cancelar a definição de imagem simétrica:
Bata levemente na tecla [Imagem Simétrica] para retirar a marca de verificação.
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início