# O TEXTO E AS LINHAS ESTÃO ESBATIDOS E DIFÍCEIS DE VER

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
As informações a cores foram impressas a preto e branco? (Windows) | Verifique as definições do controlador da impressora. Se o texto e as linhas a cores forem impressos a preto e branco, podem ficar esbatidos e ilegíveis. Para que o texto ou as linhas a cores (áreas) que possam ficar esbatidas sejam convertidas para preto, seleccione [Texto a Preto] ou [Vector a Preto] no separador [Avançadas] do controlador da impressora. (Os dados raster, e as imagens bitmap, não podem ser ajustados.) Também pode ajustar a espessura de linha e ajustar a largura de linha em [Definições de Larg. de Linha] no separador [Avançadas].

Voltar ao início