# CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

As definições seguintes estão relacionadas com a cópia.
As predefinições seleccionadas nestas definições, aplicam-se a todas as funções da máquina (não apenas à função de cópia).
As definições seguintes estão relacionadas com a cor.
CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA
Executa a correcção automática quando as cópias a preto estiverem desligadas. A máquina imprime um teste, o teste é digitalizado e a cor automaticamente corrigida.
Depois de premir a tecla [Executar] e imprimir um teste, surge uma mensagem a perguntar se se pretende iniciar a calibração automática. Colocar o teste no vidro de exposição conforme exibido em seguida (de modo a que a linha fina na margem da página fique à esquerda).
Colocar papel de cópia (cerca de cinco folhas) do mesmo tamanho do teste no topo do teste colocado, fechar cuidadosamente o alimentador automático de documentos e premir a tecla [Executar].

- Se a cor se mantiver desactivada depois de efectuar a Calibração de Cor Automática, a repetição desta última poderá melhorar a cor.

Voltar ao início