# FINALIZADOR DE ENCADERNAÇÃO (EMPILHADOR GRANDE)

## Descrição geral

Inclui a função de desvio que faz sair o papel ordenado enquanto escalona cada conjunto de papel, a função separar agrafar que agrafa cada conjunto de impressões, a função agrafar encadernar que agrafa automaticamente o centro das folhas e as dobra a meio, e a função dobragem de papel que dobra o papel a meio.
Para perfurar orifícios em papel impresso, instale um módulo de perfuração opcional.

- Nomes das funções
- Consumíveis
- Manutenção do finalizador de encadernação (empilhador grande)

Nomes das funções
×
Agrafador de encadernar
Empilha temporariamente papel a agrafar.
×
Bandeja de saída (bandeja superior, bandeja inferior)
O material impresso agrafado e desviado é depositado nesta bandeja.
A bandeja é corrediça. Abra a bandeja para imprimir em papel de tamanho grande (tamanhos A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Guia da bandeja de perfuração simétrica
Permite guiar o material à medida que é depositado na bandeja. Antes de imprimir, coloque a guia da bandeja de perfuração simétrica na posição adequada abaixo para o tamanho do papel a utilizar.
×
Bandeja de agrafar encadernar
O material agrafado encadernado é depositado nesta bandeja.
×
Tampa superior
Abra esta tampa para extrair papel encravado.
×
Tampa frontal
Abra esta tampa para substituir o cartucho de agrafos ou retirar um encravamento de agrafos.
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.

- É necessária uma unidade de passagem do papel para instalar um finalizador de encadernação (empilhador grande), bem como uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500/500&2000 folhas.
- Não coloque objectos pesados no finalizador de encadernação (empilhador grande) nem exerça pressão sobre o mesmo.
- Tenha cuidado ao ligar a corrente e ao imprimir, pois a bandeja pode deslocar-se para cima e para baixo.
- Não pode instalar um finalizador de encadernação (empilhador grande) em simultâneo com um finalizador, um finalizador de encadernação (empilhador grande) ou um finalizador de encadernação.

Consumíveis
O finalizador de encadernação (empilhador grande) requer o seguinte cartucho de agrafos:
Unidade do finalizador
Cartucho de agrafos (aprox. 5000 agrafos por cartucho x três cartuchos) AR-SC2
Unidade de agrafar encadernar
Cartucho de agrafos (aprox. 2000 agrafos por cartucho x três cartuchos) AR-SC3
Manutenção do finalizador de encadernação (empilhador grande)
Quando o cartucho de agrafos ficar sem agrafos, será apresentada uma mensagem no painel de operações. Siga o procedimento para substituir o cartucho de agrafos.

## Operação

Substituir o cartucho de agrafos (unidade do finalizador)
Substituir o cartucho de agrafos (unidade de agrafar encadernar)
Substituir o cartucho de agrafos (unidade do finalizador)
Abra a tampa frontal.
Aperte as partes verdes da caixa dos agrafos e puxe a caixa para cima e para fora.
Retire o cartucho de agrafos vazio.
Pressione o botão de bloqueio para libertar a tampa da caixa dos agrafos e retire a caixa.

Se ainda existirem agrafos, não pode retirar o cartucho de agrafos.

Introduza um cartucho de agrafos novo na caixa dos agrafos.
Empurre o cartucho de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.

Não retire o selo do cartucho antes de inserir o cartucho na caixa.

Puxe o selo que suporta os agrafos a direito e para fora.
Volte a empurrar a caixa dos agrafos para dentro.
Empurre a caixa de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Feche a tampa frontal.
Efectue uma cópia tipográfica na função separar agrafar para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Substituir o cartucho de agrafos (unidade de agrafar encadernar)
Antes de iniciar este procedimento, retire todo o material da bandeja de saída do finalizador de encadernação (empilhador grande). Não volte a colocar o material que retirou na bandeja de saída.
< 8 passos ao todo >
Abra a tampa frontal.
Agarre na pega da unidade de agrafar encadernar e puxe-a lentamente para fora até que pare.
Puxe a unidade de agrafar para fora da unidade de agrafar encadernar e rode-a para cima.
Agarre no lado direito e esquerdo de cada cartucho de agrafos vazio e retire os cartuchos.
Colocar novos cartuchos de agrafos.
Substitua ambos os cartuchos de agrafos.
Retire a tampa de cada cartucho de agrafos e, em seguida, instalar o cartucho.
Puxe a unidade de agrafar do finalizador de encadernação para a frente e volte a rodá-la para a posição original.
Empurre a unidade de agrafar encadernar para dentro.
Feche a tampa frontal do finalizador de encadernação.
Efectue uma impressão ou cópia de teste utilizando a função de encadernação com agrafos para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Voltar ao início