# APAGAR SOMBRAS PERIFÉRICAS PARA A CÓPIA(APAGAR)

## Descrição geral

Esta função permite apagar sombras nas margens das cópias, que aparecem ao copiar originais espessos ou livros. Se utilizar uma definição de escala em combinação com uma definição de apagar, a largura a apagar alterar-se-á de acordo com a escala seleccionada. Esta função apaga a parte da imagem onde há tendência para a formação de sombras, mas não detecta as sombras e apaga apenas as sombras.
Ao copiar um livro espesso

Sem utilizar a função apagar | Utilizando a função apagar
--- | ---

Modos de apagar
Se utilizar uma definição de escala em combinação com uma definição de apagar, a largura a apagar alterar-se-á de acordo com a escala seleccionada.
Se a definição de largura a apagar for 20 mm (1") e a imagem for reduzida para 50%, a largura a apagar será de 10 mm (1/2").
Para alterar a definição da largura de eliminação predefinida:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Definição de Cópia] → [Apagar Ajuste de Largura].
A predefinição de fábrica é 10 mm (2/5"). A predefinição da margem de arquivo pode ser configurada entre 0 mm e 20 mm (0" a 1"). A predefinição de fábrica é 10 mm (1/2"). A definição alterada é também aplicada à selecção do modo de definição em [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Pré-Definições] → [Apagar Ajuste de Largura].

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Apagar].
Premir a caixa de verificação da aresta que se pretende apagar, e especificar a posição a apagar.
Verificar se a caixa de verificação premida é definida para .
Se se premir a tecla [Especificar enquadramento], as caixas de verificação [Cima], [Baixo], [Esquerda] e [Direita] são definidas para .
Se se premir a tecla [Especificar enquadramento+Centro], todas as caixas de verificação são definidas para .
Especificar a margem a apagar no lado inverso ao apagar margens de um a três lados de Cima, Baixo, Esquerda e Direita no lado da frente para digitalizar um original de 2 lados.

- Se a caixa de verificação [Inverter posição a apagar para verso.] for definida para , será apagada a margem na posição oposta à margem apagada na parte da frente.
- Se a caixa de verificação [Inverter posição a apagar para verso.] for definida para , será apagada a margem na mesma posição da margem apagada na parte da frente.

Especificar a largura a apagar.

- Premir o visor do valor numérico que indica a área da margem de arquivo no lado da frente ou no verso, e introduzir a área usando as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente a área, começar por especificar um valor próximo do valor desejado através das teclas numéricas, e depois ajustá-lo com .

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a definição a apagar:
Bata levemente na tecla [Apagar].
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início