# AJUSTAR A NITIDEZ DE UMA IMAGEM(NITIDEZ)

## Descrição geral

Esta função ajusta a nitidez para tornar uma imagem mais nítida ou mais suave.
Tem de especificar a Nitidez antes de digitalizar o original.

## Operação

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Nitidez].
Premir ou deslizar o controlo de deslize para ajustar a nitidez.
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a definição de nitidez:
premir a tecla [Off].
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Para cancelar todas as definições:
Premir a tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar] para começar a cópia.
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início