# A SELECÇÃO AUTOMÁTICA DO MODO DE COR NÃO É CORRECTAMENTE EFECTUADA

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
Está a digitalizar algum destes tipos de originais? Se o modo Preto e Branco não estiver seleccionado: Existem cores ou colorações no papel? Se o modo Cor não estiver seleccionado: A cor no original é muito clara? A cor no original é muito escura, quase preta? Só existe cor numa área muito reduzida do original? | Especificar o modo de cor manualmente. Quando o modo de cor é definido para [Auto], a máquina detecta se o original é a preto e branco ou a cores quando se prime a tecla [Iniciar Cor]; porém, em casos como o ilustrado à esquerda, a detecção automática poderá não conseguir o resultado correcto.

Voltar ao início