# LIGAR A CORRENTE

Esta secção descreve como ligar/desligar a corrente da máquina e como reiniciar a máquina.
Utilize dois interruptores de corrente: o interruptor de corrente principal no interior da tampa frontal, situado no canto inferior esquerdo, e o botão [Ligar] do painel de operações.
Ligar a corrente

- Coloque o interruptor de corrente principal na posição "".
- Quando o indicador de corrente principal ficar verde, prima o botão [Ligar].

Desligar a corrente
Desligue a corrente premindo o botão [Ligar] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "".
Reinicie a máquina.
Desligue a corrente premindo o botão [Ligar] e volte a premi-lo para ligar a corrente.

- Quando desligar o interruptor de corrente principal, prima o botão [Ligar] do painel de operações e, em seguida, coloque o interruptor de corrente principal na posição " ".
  Numa situação súbita de falha de corrente principal, volte a ligar a corrente para a máquina e, em seguida, desligue-a pela ordem correcta.
  Se a máquina for deixada durante muito tempo com a corrente principal desligada antes de premir o botão [Ligar] para a desligar, podem surgir ruídos invulgares, a qualidade da imagem pode deteriorar-se ou podem ocorrer outros problemas.
- Desligue tanto a tecla [Ligar] como o interruptor de corrente principal, e desligue o cabo de alimentação se suspeitar de uma avaria na máquina, se houver uma forte tempestade nas proximidades ou quando estiver a deslocar a máquina.

- Quando utilizar a função de fax ou de fax Internet, mantenha sempre o interruptor de corrente principal na posição "".
- Para que algumas definições se tornem efectivas, terá de reiniciar a máquina. Em alguns estados da máquina, reiniciá-la com o botão [Ligar] pode não tornar as definições efectivas. Nesse caso, desligue o interruptor de corrente principal e volte a ligá-lo.

Voltar ao início