# ENVIAR DUAS PÁGINAS NUMA PÁGINA(2 EM 1)

## Descrição geral

Reduzir duas páginas originais na mesma proporção e enviá-las como uma página. Esta função é conveniente para quando há um grande número de páginas de originais e se pretende reduzir o número de páginas enviadas.
Para o tamanho standard (A4 (8-1/2" x 11") ou B5 ou A5 (5-1/2" x 8-1/2")), as páginas originais são digitalizadas a partir do alimentador de uma passagem e do vidro de exposição.

- Esta função não poderá ser usada no modo de digitalização ou modo entrada de dados.
- A função 2 em 1 só está disponível para originais com um tamanho diferente do tamanho standard (A4 (8-1/2" x 11") ou B5 ou A5 (5-1/2" x 8-1/2")).
- Não é possível transmitir com um tamanho inferior ao tamanho do original.
- Quando o tamanho de digitalização do original é especificado por valores numéricos, esta função não pode ser usada.
- Esta função não pode ser usada em conjunto com Leitura de Livros ou Foto de Cartão.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [2 em 1].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Para cancelar a definição de 2 em 1:
Premir a tecla [2 em 1] para limpar a marca de verificação.
Premir a tecla [Original].
Premir a tecla [Orientação de Imagem] na mesma orientação do original colocado.
Se esta definição não estiver correcta, não poderá ser transmitida uma imagem adequada.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar]. Repete-se o procedimento até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.

Premir a tecla [Alterar Def.] no ecrã de confirmação no final da digitalização para alterar a exposição, resolução, tamanho de digitalização e tamanho de envio. (Porém, quando se digitalizam todas as páginas pares do original só é alterada a exposição.)
Voltar ao início