# O PAPEL FICA BLOQUEADO

Local a verificar | Solução
--- | ---
Existe um pedaço de papel rasgado na máquina? | Certifique-se de que retirou todos os pedaços de papel. - REMOVER BLOQUEIOS
Colocou demasiado papel na cassete? | Certifique-se de que a pilha de papel na cassete não excede a linha indicadora.
Estão a ser alimentadas várias folhas de cada vez? | Folheie bem o papel antes de o colocar na cassete.
Está a utilizar papel não recomendado pelas especificações? | Utilize papel recomendado SHARP. Papel destinado a outros modelos ou papel especial não suportado pode dar origem a bloqueios de papel, vincos ou borrões. - "CONSUMÍVEIS" no "Guia de Início Rápido" Para obter informações sobre papel não permitido ou não recomendado, consulte "TIPOS DE PAPEL APLICÁVEIS".
O papel na cassete absorveu humidade? | Se não tenciona utilizar o papel de uma cassete durante um longo período de tempo, retire o papel da cassete e guarde-o num saco num local escuro e seco.
As guias do alimentador manual estão ajustadas à largura do papel? | Ajuste as guias do alimentador manual à largura do papel.
A guia de extensão do alimentador manual está puxada para fora? | Se colocar um tamanho de papel maior, puxe para fora a guia da extensão.
O rolo de alimentação manual está sujo? | Limpe a superfície do rolo de alimentação manual. - LIMPAR O ROLO DE ALIMENTAÇÃO MANUAL
Está colocado papel de formato A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | Para colocar papel de tamanho A5 (5-1/2" x 8-1/2"), colocá-lo na orientação horizontal (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
O tamanho do papel está especificado? | Se está a utilizar um tamanho não padronizado, certifique-se de que especifica o tamanho do papel. Se tiver alterado o tamanho do papel colocado na bandeja, confirme a definição de tamanho de papel. "modo de Configuração" → [Definições da Bandeja de Papel] → [Registo Bandeja]
Adicionou papel ao alimentador manual? | Ao adicionar papel, retire qualquer papel existente no alimentador de papel, misture esse papel com o papel a adicionar e coloque-o novamente numa única pilha. Se adicionar o papel sem retirar o papel existente, pode ficar encravado.

Voltar ao início