# A QUALIDADE DA IMAGEM DIGITALIZADA É REDUZIDA

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
O original é uma publicação, como um livro ou uma revista? | Para reduzir o efeito moiré, realizar o seguinte procedimento: Se o original for uma publicação, poderão surgir padrões verticais (moiré). Seleccione [Outros] → [Nitidez] no Ecrã Inicial e suavize os contornos da imagem para reduzir o efeito moiré (apenas em "E-mail", "FTP/Amb. Traba", "Pasta de rede" e "Digitalização p/ dispositivo de memória externo"). Também pode reduzir o efeito moiré alterando a definição de resolução ou deslocando ligeiramente o original (ou alterando o respectivo ângulo) no vidro de exposição.
Para digitalizar um original a cores ou escala de cinzentos, definiu o modo de cor como [Mono2]? | Se configurar o modo de cor como [Mono2], as cores do original serão substituídas por preto ou branco. Esta opção é adequada para originais exclusivamente de texto; para originais com ilustrações, é preferível utilizar a tecla [Iniciar] e o modo cor definido como [Escala Cinzentos], ou definir o modo de cor da tecla [Iniciar Cor] para [Cor Total] ou [Auto]-[Escala Cinzentos] e efectuar a digitalização.
Algum dos destinos especificados tem o formato [TIFF-S] seleccionado? | Para enviar uma imagem digitalizada a alta resolução para destinos de "E-mail", "FTP/Área de Trabalho" e "Pasta de Rede", envie a imagem para destinos de scanner e de Internet-Fax separadamente. Quando é efectuada uma transmissão em difusão que inclui destinos de "E-mail", "FTP/Área de Trabalho" e "Pasta de Rede" e Internet-Fax com [TIFF-S] seleccionado como formato, a resolução será fixada em [200x200 ppp], mesmo que seja seleccionada uma definição de resolução diferente.

Voltar ao início