# ENVIAR UM FAX NO MODO INTERNET-FAX

## Descrição geral

Transmite um fax no modo Internet-Fax. Este procedimento pode também ser usado para efectuar a transmissão directa por SMTP Directo.

- Se a memória ficar cheia enquanto os originais estão a ser digitalizados, surge uma mensagem e a digitalização será interrompida.
- Depois de digitalizados todos os originais, será visualizado "Trabalho armazenado." juntamente com um número de controlo de trabalho. Se for necessário, este número pode ser usado para localizar o trabalho no Relatório de Transacção ou no Relatório de Actividade de Envio de Imagem.
  Se o trabalho for uma transmissão de difusão, este número surgirá igualmente na tecla do trabalho no ecrã de estado do trabalho. Por este motivo, é recomendável anotar o número para verificar facilmente o resultado.
- Registo de Rodapé de Correio: o texto especificado é anexado automaticamente ao final do corpo do texto do e-mail. Isto é conveniente para quando se pretende anexar um texto pré-definido como uma política empresarial. Para introduzir o texto a anexar, seleccionar [Definições de Aplicações], [Definições de Scanner de Rede], [Definições de Administração] e, depois, [Registo de Rodapé de Correio] no "Modo de Configuração". (São necessários direitos de administrador.)
  Introduzir até 900 caracteres. (O texto anexado não está incluído no número máximo de caracteres que podem ser introduzidos no corpo do e-mail).
  Para definir se pretende ou não anexar texto, seleccionar [Definições de Aplicações], [Definições de Scanner de Rede], [Definições de Administração] e, depois, [Adicionar Automaticamente um Rodapé ao Corpo da Mensagem de Correio] no "Modo de Configuração".

Se tiver sido configurado um endereço padrão através do "Modo de configuração" → [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Endereço Padrão] → [Definição de Endereço Original], o modo não pode ser alterado ou o destino não pode ser alterado ou adicionado.
Para alternar para o modo de Internet-Fax, premir a tecla [Cancelar] no painel de toque e efectuar o procedimento de transmissão.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Não colocar nenhum objecto sob o detector de tamanho do original. Se o alimentador automático de documentos for fechado com um objecto por baixo, a placa do detector de tamanho do original pode ficar danificada e impedir a detecção correcta do tamanho do documento.

- Colocar o original de tamanho A5 (5-1/2" x 8-1/2") em orientação de retrato ().
  Se for colocado em orientação de paisagem (horizontal) (), será detectado um tamanho incorrecto.
  Para um original de tamanho A5R (5-1/2" x 8-1/2" R), introduzir o tamanho do original manualmente.
  - ESPECIFICAR O TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL EM TAMANHO DE PAPEL

- Rotação envio

- Os originais A4, B5R e A5R (8-1/2" x 11" e 5-1/2" x 8-1/2 R) sofrem uma rotação de 90 graus, e enviados para as orientações A4R, B5 e A5 (8-1/2" x 11" R e 5-1/2" x 8-1/2"), respectivamente.
  (A função de rotação envio não está disponível para originais com tamanhos A4R, B5, ou A5 (8-1/2" x 11" R ou 5-1/2" x 8-1/2"))

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Surge o ícone nas teclas de toque onde os endereços de Internet-Fax estão armazenados.
Para alterar [Assunto], [Nome de Ficheiro] ou [Corpo de Texto], bata levemente no respectivo campo de entrada, ou em [Opções].

- ALTERAR ASSUNTO, NOME DE FICHEIRO E CORPO DO TEXTO NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO DO INTERNET-FAX

Premir a tecla [Original].
É possível alterar a exposição, a resolução, o formato de ficheiro, o modo de cor e outras definições.

- DIGITALIZAR AUTOMATICAMENTE AS DUAS FACES DE UM ORIGINAL (ORIGINAL 2 FACES)
- MODIFICAR A EXPOSIÇÃO E TIPO DE IMAGEM ORIGINAL
- ALTERAR A RESOLUÇÃO
- ALTERAR O FORMATO NO MODO DE INTERNET-FAX
- ALTERAR MODO DE COR
- Premir a tecla [Outros] permite configurar várias funções, por exemplo, enviar colectivamente duas páginas originais como uma só folha ou páginas originais com diferentes tamanhos.

Premir a tecla de orientação adequada.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do original.

- Se o original for colocado no vidro de exposição, surge a tecla [Terminar] no painel de toque.
  Se o original só tiver uma página, avançar para o passo 8. Para digitalizar mais páginas, avançar para o próximo passo.
- Se o original foi inserido na bandeja do alimentador de documentos, escutar-se-á um som quando a digitalização estiver concluída e a transmissão ocorrer.

Se o original foi colocado no vidro de exposição, substituí-lo pelo original seguinte e premir a tecla [Iniciar].
Repetir até todos os originais ficarem digitalizados.
Premir a tecla [Terminar].
Escutar-se-á um som para indicar que a operação está completa.
Abrir o alimentador automático de documentos e remover o original.

- Se não se efectuar nenhuma acção durante um minuto depois de aparecer o ecrã de confirmação, a digitalização termina automaticamente e a transmissão é reservada.
- Premir a tecla [Alterar Def.] para alterar a exposição, resolução, tamanho de digitalização e tamanho de envio para cada página original digitalizada.
  Porém, quando se selecciona "2 em 1" ou "Foto de Cartão" em Outros, poderá ser alterada apenas a exposição quando se digitalizar uma página original par.

Voltar ao início