# FUNÇÕES DO SCANNER DE REDE

O scanner de rede permite criar um ficheiro de imagem a partir dos dados originais digitalizados na máquina, e enviar o ficheiro através da rede para um PC, servidor FTP ou outros destinos. Se for necessário, digitaliza o original utilizando uma aplicação compatível com TWAIN no PC.
A função de scanner de rede disponibiliza os seguintes modos de digitalização.

- Modo scanner
- Modo Internet-Fax
- Modo Entrada de Dados

Modo scanner
A função de scanner da máquina envia o original digitalizado conforme descrito abaixo, com base na especificação do destino.

- Digitalizar para E-mail
  É anexado um ficheiro digitalizado ao e-mail e é enviado.

- Digitalizar para FTP
  O ficheiro digitalizado é enviado para uma pasta específica de um servidor FTP.
  Quando o ficheiro é enviado, é igualmente possível enviar um e-mail para um endereço de e-mail previamente armazenado de modo a informar o destinatário da localização do ficheiro.

- Digitalizar para Computador
  O ficheiro digitalizado é enviado para uma pasta específica no computador.
  Para usar Digitalizar para Computador, deve instalar-se o software a partir do "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" a partir do CD-ROM que acompanha a máquina. Para os requisitos do sistema do software, consulte o manual (formato PDF) ou o ficheiro Leia-me no CD-ROM. Para obter os procedimentos para instalar o software, consulte o "Guia de Instalação do Sharpdesk".

- Digitalizar para Pasta de Rede
  O ficheiro digitalizado é enviado para uma pasta de rede num PC Windows na mesma rede da máquina.
  Quando o ficheiro é enviado, é igualmente possível enviar um e-mail para um endereço de e-mail previamente armazenado de modo a informar o destinatário da localização do ficheiro.

Ver o procedimento de operação em "ENVIAR UMA IMAGEM NO MODO DIGITALIZAÇÃO".
Modo Internet-Fax
O ficheiro digitalizado é enviado como fax de Internet. Se for necessário, os faxes de Internet também podem ser recebidos.
A máquina suporta SMTP Directo, o que permite enviar directamente faxes pela Internet na empresa sem utilizar um servidor de correio.
Para usar a função de Internet-Fax, deve instalar-se o kit de expansão de Internet-Fax.
Ver o procedimento de operação em "ENVIAR UM FAX NO MODO INTERNET-FAX".
Modo Entrada de Dados
No modo de entrada de dados, a informação introduzida no painel de toque ou gerada automaticamente pela máquina é enviada para um directório num servidor FTP ou numa aplicação num PC, como ficheiro de metadados em formato XML.
A instalação do módulo de integração da aplicação é obrigatória para usar a função de entrega de metadados.
O módulo de integração da aplicação pode ser combinado com o scanner de rede para incluir um ficheiro de metadados num ficheiro de imagem digitalizado.
Metadados é informação sobre um ficheiro, como é processado e a sua relação a outros objectos.
Ver o procedimento de operação em "TRANSMITIR METADADOS".
Voltar ao início