# VIDRO DE EXPOSIÇÃO

## Descrição geral

Esta secção descreve os passos para colocar o original no vidro de exposição.

- Feche o alimentador automático de documentos com cuidado. Se o fizer de forma abrupta, pode danificá-lo.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos ao fechar o alimentador automático de documentos.

Quando digitalizar um livro grosso ou outro material espesso, empurre para cima a parte de trás do alimentador automático de documentos e, em seguida, coloque o original.
Quando fechar, abra completamente o alimentador automático de documentos e, em seguida, feche-o.

Tamanhos de originais permitidos

Tamanho de original máximo
Tamanho padronizado 297 mm (longitudinal) x 420 mm (transversal) ou A3 11" (longitudinal) x 17" (transversal) Tamanho não padronizado 297 mm (longitudinal) x 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) x 17" (transversal)

Quando o original não é de um tamanho padronizado, consulte a explicação a seguir referente ao modo que está a utilizar.
- COPIAR "ESPECIFICAR O TAMANHO ORIGINAL"
- ENVIAR IMAGEM "ESPECIFICAR O TAMANHO ORIGINAL DA DIGITALIZAÇÃO USANDO VALORES NUMÉRICOS"

## Operação

Abra o alimentador automático de documentos.
Coloque o papel com a face a imprimir voltada para baixo.
Coloque o original voltado para baixo e alinhe o canto superior esquerdo do original com a parte esquerda posterior (na ponta da marca ) do vidro de exposição.
Não colocar nenhum objecto sob o detector de tamanho do original.
Fechar o alimentador automático de documentos com um objecto por baixo pode danificar o detector de tamanho do original ou desactivar a detecção correcta do tamanho do original.
Quando colocar um original de tamanho não padronizado no vidro de exposição, o tamanho pode ser facilmente detectado se colocar uma folha em branco de tamanho A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") ou outro papel de tamanho padronizado em cima do original.
Feche o alimentador automático de documentos.
Depois de colocar o original, feche o alimentador automático de documentos. Se a unidade ficar aberta, as peças exteriores ao original serão copiadas a preto, provocando um consumo excessivo de toner.
Voltar ao início