# DEFINIÇÕES DE IMPRESSÃO DE E-MAIL

Quando um e-mail é enviado para o endereço desta máquina, é impresso um ficheiro anexo a este correio.

Item | Descrição
--- | ---
Impressão de E-mail | Seleccionar esta opção para usar a impressão de e-mail.
Servidor POP3 | Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor POP3.
Número de Porta | Introduzir o número da porta do servidor POP3. A predefinição é porta 110.
Autenticação POP | O protocolo de autenticação (incluindo APOP) é utilizado para autenticação do servidor POP3.
Nome do Utilizador | Introduzir o nome do utilizador. É necessária a conta especial de utilizador para imprimir o e-mail.
Palavra-passe | Introduzir a palavra-passe Para alterar a palavra-passe, seleccionar [Alterar Palavra-passe] e introduzir a nova palavra-passe na caixa de texto.
Intervalo de Verificação | Introduzir o intervalo de agregação para o servidor POP3. A predefinição é de cinco minutos.
Activar SSL | Se estiver definida para , a comunicação POP sobre SSL ou a comunicação POP sobre TLS por comando STLS está activada. Isto requer que o servidor suporte a comunicação POP sobre SSL ou o comando STLS. Para permitir a comunicação POP sobre SSL, definir o "Número da Porta" para o número da porta da comunicação POP sobre SSL. Para permitir a comunicação de POP sobre TLS, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta da comunicação POP3 normal.
Teste de Ligação | Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor POP3.

Voltar ao início