# ENVIAR UMA IMAGEM NO MODO DIGITALIZAÇÃO

## Descrição geral

Uma imagem pode ser enviada no modo de digitalização (Digitalizar para E-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para Computador e Digitalizar para Pasta de Rede).

- Se a memória ficar cheia enquanto os originais estão a ser digitalizados, surge uma mensagem e a digitalização será interrompida.
- Ao efectuar Digitalizar para E-mail, não se deve enviar um ficheiro demasiado grande. Os ficheiros com diversas páginas têm tendência para serem grandes. Ao enviar um ficheiro com diversas páginas ou outra página grande, poderá ser necessário reduzir o número de páginas digitalizadas ou reduzir o tamanho enviado.

Não colocar nenhum objecto sob o detector de tamanho do original. Se o alimentador automático de documentos for fechado com um objecto por baixo, a placa do detector de tamanho do original pode ficar danificada e impedir a detecção correcta do tamanho do documento.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

- Ao colocar os originais, oriente-os conforme exibido em seguida.

- *Para colocar um original amplo vertical, coloque-o conforme indicado na figura de "Orientação horizontal" e especifique a orientação de colocação no passo 5.
- Colocar originais de tamanho A5 (5-1/2" x 8-1/2") em orientação de retrato (vertical) (). Se for colocado em orientação de paisagem (horizontal) (), será detectado um tamanho incorrecto. Para um original de tamanho A5R (5-1/2" x 8-1/2" R), introduzir o tamanho do original manualmente.

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

O ícone na tecla indica o tipo de destino armazenado na tecla.
: Digitalizar para E-mail
: Digitalizar para FTP
: Digitalizar para Pasta de Rede
: Digitalizar para Computador

- Depois de uma tecla de toque ser premida, se o ecrã for alterado sem que a tecla seja premida, o destino da tecla premida é especificado automaticamente.
- Ao efectuar Digitalizar para E-mail, poderão ser enviadas cópias Cc ou Bcc para outros destinos. Premir para seleccionar destinos.
- Podem ser especificados diversos destinos.
- Para alterar [Assunto], [Nome de Ficheiro], [Nome de Resposta] ou [Corpo do Texto], bata levemente numa caixa de entrada alvo ou em [Opções].

- Alterar assunto, nome de ficheiro, nome de resposta ou texto de correio na transmissão de digitalização.

Premir a tecla [Original].
Premir a tecla de orientação adequada.
Especificar a orientação do original colocado no passo 1.
Depois de concluídas todas as definições, premir .

- É possível alterar a exposição, a resolução, o formato de ficheiro, o modo de cor e outras definições. Premir as respectivas teclas.

- DIGITALIZAR AUTOMATICAMENTE AS DUAS FACES DE UM ORIGINAL (ORIGINAL 2 FACES)
- TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO E TAMANHO DE ENVIO (AMPLIAR/REDUZIR)
- MODIFICAR A EXPOSIÇÃO E TIPO DE IMAGEM ORIGINAL
- ALTERAR A RESOLUÇÃO
- ALTERAR O FORMATO NO MODO DIGITALIZAÇÃO OU DE ENTRADA DE DADOS
- ALTERAR MODO DE COR

- Premir a tecla [Outros] permite configurar várias funções, por exemplo, enviar colectivamente duas páginas originais como uma só folha ou páginas originais com diferentes tamanhos.

Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do original.

- Se o original foi inserido na bandeja do alimentador de documentos, escutar-se-á um som quando a digitalização estiver concluída e a transmissão ocorrer.
- Se o original for colocado no vidro de exposição, surge a tecla [Terminar] no painel de toque. Se o original só tiver uma página, avançar para o passo 7. Para digitalizar mais páginas, avançar para o passo 6.

Se o formato de ficheiro estiver definido como [PDF/Encriptado], [PDF/Encriptado/Texto Preto Acentuado], [PDF/Encriptado/Alta Compressão], ou [PDF Encriptado/Alta Compressão/Ultra Fino], é solicitada a introdução de palavra-passe quando se prime a tecla [Iniciar].
Premir a tecla [Entrada] para abrir o ecrã do teclado, introduzir uma palavra-passe com um máximo de 32 caracteres e premir a tecla [OK]. O destinatário deve utilizar a palavra-passe introduzida para abrir o ficheiro PDF encriptado.
Para cancelar o PDF Encriptado, premir a tecla [Cancelar]. Surgirá o ecrã de definições de formato de modo a permitir alterar o tipo de ficheiro.
Seleccionar um tipo de ficheiro novo e premir a tecla [Iniciar] para iniciar a transmissão.
Se o original foi colocado no vidro de exposição, substituí-lo pelo original seguinte e premir a tecla [Iniciar].
Repetir até todos os originais ficarem digitalizados.
Premir a tecla [Terminar].
Escutar-se-á um som para indicar que a operação está completa.

- Se não se efectuar nenhuma acção durante um minuto depois de aparecer o ecrã de confirmação, a digitalização termina automaticamente e a transmissão é reservada.
- Premir a tecla [Alterar Def.] para alterar a exposição, resolução, tamanho de digitalização e tamanho de envio para cada página original digitalizada. Porém, quando se selecciona "Foto de Cartão" em Outros, poderá ser alterada apenas a exposição quando se digitalizar uma página original par.

Voltar ao início