# SEQUÊNCIA DE ENVIO DE IMAGEM

Em primeiro lugar, para colocar a máquina no modo de envio de imagem pretendido, premir o ícone apropriado no ecrã inicial.

- SELECCIONAR MODO DE SCANNER DE REDE

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Introduzir o destino.
Premir a tecla de endereço para introduzir directamente o destino, e especificar o endereço para enviar os dados digitalizados.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Configurar as definições de digitalização.
Especificar o tamanho de digitalização de original, a exposição, o formato de ficheiro e outras opções.
Se necessário, é possível consultar as funções seguintes para a definição.

- DIGITALIZAR E ENVIAR ORIGINAIS COLECTIVAMENTE
- AJUSTAR CORES E TONALIDADES
- DIGITALIZAR ORIGINAIS

- DIGITALIZAR AUTOMATICAMENTE AS DUAS FACES DE UM ORIGINAL (ORIGINAL 2 FACES)
- TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO E TAMANHO DE ENVIO (AMPLIAR/REDUZIR)
- ESPECIFICAR O TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL EM TAMANHO DE PAPEL
- ESPECIFICAR O TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL UTILIZANDO VALORES NUMÉRICOS
- ESPECIFICAR O TAMANHO DE ENVIO DA IMAGEM
- MODIFICAR A EXPOSIÇÃO E TIPO DE IMAGEM ORIGINAL
- ALTERAR A RESOLUÇÃO
- ALTERAR O FORMATO NO MODO DIGITALIZAÇÃO OU DE ENTRADA DE DADOS
- ALTERAR O FORMATO NO MODO DE INTERNET-FAX
- ALTERAR MODO DE COR

Definir Outros.
Utilizar Outros em vez da hora quando utilizar definições de digitalização como envio de duas páginas como uma única página ou envio de originais de tamanhos diferentes ao mesmo tempo.
Enviar o original.
Premir a tecla [Iniciar].
Uma imagem pode ser pré-visualizada premindo a tecla [Pré-visualização].
Quando o original está colocado no vidro de exposição:
Repetir a colocação do original e os procedimentos de transmissão até serem enviados todos os originais. Depois de digitalizados todos os originais, premir a tecla [Terminar].
Voltar ao início