# DIGITALIZAR ORIGINAIS FINOS(MODO LENTO)

## Descrição geral

Quando pretende digitalizar originais finos com o alimentador automático de documentos, pode utilizar esta função que ajuda a evitar que os originais finos encravem.
Tem de especificar o Modo Scan Lento antes de digitalizar o original.
Não é possível utilizar os modos "2 Faces para 2 Faces" e "2 Faces para 1 Face" na cópia automática dos 2 lados.
Para digitalizar sempre o original no modo scan lento:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Controlo de Dispositivo] → [Modo de Alimentação Original].

## Operação

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Modo Lento].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Para cancelar o modo scan lento:
Bata levemente na tecla [Modo Scan Lento] para retirar a marca de verificação.
Coloque o original na cassete do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos e bata levemente na tecla [Pré-visualização].

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Se os originais forem inseridos com demasiada força, podem amarrotar-se e encravar.
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início