# ALERTA E ESTADO DO E-MAIL

Estado do E-mail
Selecciona as definições da função Estado do E-mail Padrão ou da função Estado do E-mail Avançado.
A função do Estado do E-mail pode transmitir periodicamente informações do estado da máquina para o endereço guardado.
Padrão
Define separadamente a Lista 1 de endereços do estado do E-mail, a Lista 2 de endereços do estado do E-mail, e a lista de endereços de concessionários do estado do E-mail.

Item | Descrição
--- | ---
Endereço de E-mail | Introduzir o endereço de destino do e-mail para transmissão da informação do estado da máquina. Quando se introduzem múltiplos endereços, estes devem ser separados por ponto e vírgula (;) ou vírgula (,).
Enviar agora | Depois de premida, a mensagem de estado é enviada para o destino da lista de endereços do e-mail.
Enviar no Horário 1 | Se marcado como , é enviado periodicamente um e-mail em conformidade com o horário predefinido.
Enviar no Horário 2 | Se marcado como , é enviado periodicamente um e-mail em conformidade com o horário predefinido.
Horário | Seleccionar um horário para enviar e-mails.

Definições Avançadas
Mensagem de Estado Bidireccional É possível activar o envio de mensagens de estado bidireccionais.

Item | Descrição
--- | ---
Servidor POP3 | Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor POP3.
Número de Porta | Introduzir o número da porta do servidor POP3. A predefinição é porta 110.
Autenticação POP | O protocolo de autenticação (incluindo APOP) é utilizado para autenticação do servidor POP3.
Nome do Utilizador | Introduzir o nome do utilizador. É necessária a conta especial de utilizador para transmissão de estado do e-mail bidireccional.
Palavra-passe | Introduzir a palavra-passe. Para alterar a palavra-passe, definir [Alterar Palavra-passe] para .
Intervalo de Verificação | Introduzir o intervalo de agregação para o servidor POP3. A predefinição é de cinco minutos.
Activar SSL | Permite a comunicação de POP sobre SSL ou a comunicação de POP sobre TLS por comando STLS. Isto requer que o servidor suporte a comunicação POP sobre SSL ou o comando STLS. Para permitir a comunicação SSL, definir o "Número da Porta" para o número da porta da comunicação POP sobre SSL. Para permitir a comunicação de POP sobre TLS, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta da comunicação POP3 normal.
Teste de Ligação | Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor POP3.

Mensagens de Alerta
Selecciona as definições da função de Alerta de E-mail.
A função de Alerta de E-mail pode reportar um problema com a máquina ao administrador ou concessionário usando o e-mail.
Define separadamente a Lista 1 de endereços do estado do E-mail, a Lista 2 de endereços do estado do E-mail, e a lista de endereços de concessionários do estado do E-mail.
Endereço de E-mail
Introduzir o endereço de E-mail de destino para transmissão de mensagem de alerta. É possível introduzir múltiplos endereços separando-os por ponto e vírgula ou vírgula.
Exemplo: aaa@abc.jp,bbb@xyz.com
Voltar ao início