# PREDEFINIÇÕES

Se forem impressos dados num ambiente em que o controlador da impressora não seja usado (isto é, se forem impressos dados usando o sistema MS-DOS ou usando um PC que não tenha instalado um controlador de impressora), definir as condições de impressão indicadas. (Contudo, a função "Desactivar Impressão de Página em Branco" está activa mesmo quando se usa o controlador de impressora PCL.)
Ao imprimir usando o controlador da impressora, as definições deste último sobrepõem-se às definições do estado da impressora.
Definições

Item | Definição
--- | ---
Cópias | 1 - 999 conjuntos
Orientação | Retrato Horizontal
Tamanho do Papel Predefinido | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Bandeja de Saída Predefinida | Bandeja Central (não apresentada se estiver instalado um finalizador) Bandeja de Offset*1 Cassete superior do finalizador*2 Cassete inferior do finalizador*2 Bandeja direita
Tipo de Papel Predefinido | Papel Normal, Papel Carta, Pré-Impresso, Pré-Perfurado, Papel Reciclado, Cor
Definições de Resolução Inicial | 600 ppp 600 ppp (Elevada Qualidade) 1200 ppp
Desactivar Impressão de Página em Branco | (Activado) (Desactivado)
Espessura de Linha*3 | 0 a 9
Impressão 2-Faces | 1-Face Impressão 2-Faces (Panfleto) 2 Lados (Bloco)
Impressão N-UP*4 | N-Up 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Esquema Da Esquerda para a Direita*5 Da Direita para a Esquerda*5 Em Cima, da Esquerda para a Direita*6 À Esquerda, de Cima para Baixo*6 Em Cima, da Direita para a Esquerda*6 À Direita, de Cima para Baixo*6
Ajustar à Página*7 | (Usar para Ajustar à Página) (Não usar para Ajustar à Página)
Saída | (Utilizar Impressões por Unidade) (Não utilizar Impressões por Unidade) Posição do Agrafo*1: Nenhum, 1 Agrafo atrás, 2 Agrafos, 2 Agrafos (Em cima) (Usar Furador)*8 (Não usar Furador)*8
Fich. Rápido | (Desactivado) (Activado)

*1
  Se estiver instalado um finalizador
*2
  Quando estiver instalado um finalizador de encadernação (empilhador grande) ou um finalizador (empilhador grande).
*3
  Esta definição é usada para ajustar a largura da linha de objectos gráficos vectoriais. Habitualmente, não há necessidade para alterar esta definição, excepto para CAD outras utilizações especiais. Quando "0" é seleccionado, todas as linhas são impressas com largura de 1 ponto.
*4
  Os tamanhos de papel que podem ser usados com esta função são A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 11". (Esta função pode não se aplicar a alguns métodos de impressão.)
*5
  Pode ser seleccionado quando 2-Up está seleccionado.
*6
  Pode ser seleccionado quando 4-Up/8-Up está seleccionado.
*7
  Só activo na impressão de ficheiros PDF, JPEG e TIFF.
*8
  Se estiver instalado um módulo de perfuração

Voltar ao início