# ADICIONAR INSERÇÕES QUANDO IMPRIMIR EM ACETATOS(INSERÇÃO DE TRANSPAR.)

## Descrição geral

Quando imprimir em acetato, esta função evita que as folhas dos acetatos se colem inserindo uma folha de papel entre cada folha de acetato. Se necessário, o conteúdo igual ao impresso em cada folha de acetato é também impresso na folha correspondente de papel inserido.
Os acetatos têm de ser colocados no alimentador manual.

## Operação

Windows
Clique no separador [Modos Especiais].
Seleccione [Inserção de Transpar.] e clique no botão [Definições].
Seleccione as definições de inserção de acetatos.
Quando a caixa de verificação [Impresso] está seleccionada para definir para , o conteúdo igual ao impresso no acetato é também impresso na inserção. Se necessário, seleccione a origem e o tipo de papel.
Defina o tipo de papel do alimentador manual para [Acetato] e coloque um acetato no alimentador manual.

Macintosh
Seleccione [Printer Features].
Seleccione [Transparency Inserts] em [Feature Sets].
Seleccione as definições de inserção de acetatos.
Quando [Imprimir] está seleccionado a partir de "Inserção de Transpar.", o conteúdo igual ao impresso no acetato é também impresso na inserção. Se necessário, seleccione a origem e o tipo de papel.
Defina o tipo de papel do alimentador manual para [Acetato] e coloque um acetato no alimentador manual.
Voltar ao início