# CASSETE 3 - 4 (GAVETA DE PAPEL DE SUPORTE 2000 FOLHAS)

## Descrição geral

Pode colocar um máximo de 1150 folhas de papel A4 (8-1/2" × 11") na cassete 3.
Pode colocar um máximo de 850 folhas de papel A4 (8-1/2" × 11") na cassete 4.
Se colocou papel de um tipo ou tamanho diferente do que estava colocado anteriormente, certifique-se de que verifica as definições no "Modo de configuração". Uma definição incorrecta pode provocar uma falha de impressão, a impressão em papel de um tamanho ou tipo incorrecto ou encravamentos de papel.

###### Para verificar o tipo e tamanho do papel:

No "Modo de configuração", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições Cassete Papel].
Não coloque objectos pesados na cassete nem exerça pressão na mesma.

## Operação

1. #### Puxe a cassete de papel para fora.

   Retire-a cuidadosamente até parar.

2. #### Levante o rolo de alimentação e coloque o papel na cassete.

   Coloque o papel com a face a imprimir voltada para cima. A pilha não deverá ultrapassar a linha indicadora (máximo de 1150 folhas para a cassete 3, ou máximo de 850 folhas para a cassete 4).
   Folheie bem o papel antes de o colocar na cassete. Se o papel não for folheado, poderão ser alimentadas várias folhas ao mesmo tempo e provocar encravamento.

3. #### Baixe o rolo de alimentação e empurre suavemente a cassete para dentro da máquina.

   Empurre-a firmemente para dentro da máquina, até ao limite.

Voltar ao início