# DIGITALIZAR AMBOS OS LADOS DE UM CARTÃO COMO UMA ÚNICA PÁGINA(FOTO DE CARTÃO)

## Descrição geral

Enviar a frente e verso de um cartão como uma página, sem ser necessário enviar cada lado em separado.

- Se o tamanho de digitalização for superior ao tamanho de envio, o envio não será efectuado.
- A escala não poderá ser especificada nem a "Definição Rotação Envio" seleccionada.

## Operação

Colocar um cartão voltado para baixo no vidro de exposição.

- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Foto de Cartão].
Premir a tecla [On], e especificar o tamanho original se necessário.

- Premir as áreas que mostram as dimensões da largura e da altura respectivamente, e introduzir as dimensões usando as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente o tamanho, começar por especificar um valor próximo do valor desejado da relação através das teclas numéricas, e depois premir [-] ou [+] para ajuste.

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.

- Para ampliar ou reduzir as imagens de forma a encaixarem no papel com base no tamanho introduzido para o original, premir a tecla [Ajustar à Página].
- Depois de seleccionar Foto de Cartão, premir a tecla [Original] no ecrã inicial para alterar o tamanho de digitalização original ou o tamanho de envio. Neste caso, o ecrã desta etapa surgirá quando se prime a tecla de tamanho de digitalização. Consultar o procedimento de definição do tamanho de envio em ""ESPECIFICAR O TAMANHO DE ENVIO DA IMAGEM".

Para cancelar as definições de Foto de Cartão:
premir a tecla [Off].
Premir a tecla [Iniciar] e digitalizar a frente.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Colocar um cartão voltado para cima no vidro de exposição, e premir a tecla [Iniciar] para digitalizar o verso.
Antes de digitalizar o verso do cartão, premir a tecla [Alterar Def.] no painel de toque para alterar a exposição.
Premir a tecla [Terminar].
Se continuar a digitalizar a frente do cartão, poderá premir-se a tecla [Alterar Def.] para alterar a exposição, resolução, tamanho de digitalização e tamanho de envio.
Voltar ao início