# CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

Podem configurar-se as definições relacionadas com a função da impressora.
Executa a correcção automática da cor se a cor em cópias a cores estiver desligada.
A máquina imprime um teste, o teste é digitalizado e a cor automaticamente corrigida.
Depois de premir a tecla [Executar] e imprimir um teste, surge uma mensagem a perguntar se se pretende iniciar a calibração automática.
Colocar o teste no vidro de exposição conforme exibido em seguida (de modo que a linha fina na margem da página fique à esquerda).
Colocar papel de cópia (cerca de cinco folhas) do mesmo tamanho do teste no topo do teste colocado, fechar cuidadosamente o alimentador automático de documentos e premir a tecla [Executar].

- Se a cor se mantiver desactivada depois de efectuar a Calibração de Automática, a repetição desta última poderá melhorar a cor.

Voltar ao início