# PARTES LATERAL E POSTERIOR

Esta secção descreve os nomes e as funções dos respectivos componentes situados nas partes lateral e superior da máquina.
×
Porta USB (Tipo A)
É utilizada para ligar um dispositivo USB, como uma pen USB, à máquina.
Suporta USB 2.0 (alta velocidade).
×
Porta USB (Tipo B)
Pode ligar um computador a este conector para utilizar a máquina como uma impressora.
Utilize um cabo USB blindado.
Suporta USB 2.0 (alta velocidade).
×
Conector LAN
Ligue o cabo de rede local (LAN) a este conector para utilizar a máquina numa rede.
Utilize um cabo LAN blindado.
×
Conector reservado a assistência técnica
Este conector deve ser utilizado apenas por responsáveis pela assistência técnica.
A ligação de um cabo a este conector pode originar uma avaria na máquina.
Advertência importante para os responsáveis pela assistência técnica:
O cabo ligado ao conector de assistência técnica deve ter menos de 3 m de comprimento.
×
Ficha de alimentação
×
Tomada de telefone de extensão
Quando a função de fax da máquina é utilizada, pode ligar um telefone de extensão a esta tomada.
×
Tomada de linha telefónica
Quando a função de fax da máquina é utilizada, a linha telefónica está ligada a esta tomada.
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.

Quando se encontra instalado o kit de expansão de fax.

Voltar ao início