# ALTERAR O FORMATO NO MODO DE INTERNET-FAX

## Descrição geral

Alterar o formato de ficheiro (tipo de ficheiro e modo de compressão) para enviar uma imagem digitalizada no modo de Internet-Fax.
O formato de ficheiro para enviar um Internet-Fax é normalmente definido para [TIFF-F]. Se o destino da máquina de Internet-Fax não suportar o modo total (suportar apenas o modo simples), seleccionar [TIFF-S].
Quando se selecciona [TIFF-S], as definições de transmissão são limitadas ao seguinte:

- Resolução: as selecções são [200x100 ppp] e [200x200 ppp].
  Se [TIFF-S] for seleccionado depois de se seleccionar [200x400 ppp], [400x400 ppp] ou [600x600 ppp], a resolução altera-se automaticamente para [200x200 ppp].
- Tamanho de envio: sempre A4R (8-1/2" x 11" R).
  Se [TIFF-S] for seleccionado depois do tamanho de envio ser alterado, o tamanho de envio é automaticamente alterado para A4R (8-1/2" x 11" R). Se for digitalizado um tamanho superior a A4 (8-1/2" x 11"), o tamanho será automaticamente reduzido para A4R (8-1/2" x 11" R). Quando este formato for incluído numa transmissão de difusão, a imagem será transmitida para todos os destinos em A4R (8-1/2" x 11" R).
- Outros: quando é seleccionada uma definição de taxa e o tamanho do original é introduzido, não é possível utilizar as opções Leitura de Livros, Foto de Cartão, 2 em 1, 4 em 1 ou Original de Tamanho Misto.

## Operação

Premir a tecla [Formato Ficheiro].
Premir a tecla [TIFF-S] ou [TIFF-F] para especificar o formato de ficheiro.
Se tiver sido seleccionado [TIFF-F], seleccionar o modo de compressão.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Voltar ao início