# IGNORAR PÁGINAS EM BRANCO NUM ORIGINAL(IGNORAR PÁG. BRANCA)

## Descrição geral

Se o original digitalizado tiver páginas em branco, esta função ignora-as e copia apenas as páginas que não estão em branco.
A máquina detecta páginas em branco, o que lhe permite ignorar cópias inúteis sem ter de verificar um original.

- Se um original que tem um lado em branco for digitalizado, as páginas em branco são ignoradas na cópia de 2 lados.
- Dependendo do original, é possível que algumas páginas que não estão em branco sejam detectadas como páginas em branco e, por conseguinte, não são copiadas. Do mesmo modo, algumas páginas que estão em branco podem não ser detectadas como tal e serem copiadas.

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Ignorar Pág. Branca].
Premir a tecla [Ignorar Pág. Branca] ou a tecla [Ignorar Branca e Sombra].
Para cancelar a definição Ignorar Pág. Branca:
premir a tecla [Off].
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Verifique a mensagem de confirmação e bata levemente na tecla [Executar] para iniciar a cópia.
No ecrã de confirmação, o número de folhas originais digitalizadas aparece em (A), o número de lados digitalizados em (B) e o número de cópias, excluindo páginas em branco, em (C). Por exemplo, se forem digitalizadas cinco folhas originais com duas páginas em branco através da digitalização duplex, (A) mostra "5", (B) mostra "10" e (C) mostra "8".
Voltar ao início