# INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE

No ecrã base de um modo, premir [Caixa de Texto]
No ecrã base de Internet-Fax, premir [Caixa de Texto] para visualizar o ecrã que se procura para seleccionar o tipo de endereço. Premir a tecla [Internet-Fax] ou a tecla [SMTP Directo].
Introduzir o endereço de destino

- No modo de entrada de dados, seleccionar o modo do destino e introduzir o endereço de destino.
- No modo de Digitalizar para Pasta de Rede, aparece o ecrã inicial da pasta de rede. Consultar "ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE".

- Para alternar entre [Para], [Cc] e [Bcc], premir .
- É possível seleccionar [Bcc] se [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Definições de Digitalização] → [Definição Bcc] → [Activar Bcc] estiver activado em [Definições de Sistema].
- No modo Internet-Fax, o ecrã de pedido de relatório de recepção aparece se [Definições de Envio de Imagem] → [Definições Internet-Fax] → [Definições de Digitalização] → [Definições de Envio]→"Relatório de Recepção de I-Fax Ligado/Desligado" estiver activado em [Definições de Sistema]. Caso se pretenda receber um relatório, premir a tecla [Sim]. Caso contrário, premir a tecla [Não]. (Quando se utiliza SMTP Directo, a confirmação de transmissão não é efectuada.)

Voltar ao início