# A IMAGEM DIGITALIZADA ESTÁ AO CONTRÁRIO OU DE LADO

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
Existem endereços de Fax Internet na transmissão. | Envie a imagem para os destinos dos modos de digitalização e de Internet-Fax separadamente. Quando estão incluídos destinos de "E-mail", "FTP/Área de Trabalho" e "Pasta de Rede" e Internet-Fax numa transmissão em difusão, a orientação da transmissão original do Internet-Fax tem prioridade, pelo que o ficheiro pode não aparecer na orientação correcta quando visualizado num PC.

Voltar ao início