# APAGAR SOMBRAS PERIFÉRICAS NA IMAGEM(APAGAR)

## Descrição geral

Quando se digitalizar originais espessos ou livros, podem apagar-se sombras periféricas que possam surgir na imagem.
Esta função apaga a parte da imagem onde há tendência para a formação de sombras, mas não detecta as sombras e apaga apenas as sombras.
Digitalizar um livro espesso

Sem utilizar a função apagar | Utilizando a função apagar
--- | ---
Surgem sombras na imagem. | Não se visualizam sombras.

Modos de apagar
Se utilizar uma definição de escala em combinação com uma definição de apagar, a largura a apagar alterar-se-á de acordo com a escala seleccionada.
Esta função apaga a parte da imagem onde há tendência para a formação de sombras, mas não detecta as sombras e apaga apenas as sombras.
Por exemplo, se for definida uma largura de eliminação de 10 mm (1/2") e a imagem for reduzida para 70% antes de ser digitalizada, a largura de eliminação será reduzida para 7 mm.
Para alterar a definição da largura de eliminação predefinida:
No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Predefinições] → [Ajustar Largura de Apagamento].
A largura pode ser configurada entre 0 mm e 20 mm (0" a 1"). A predefinição de fábrica é 10 mm (1/2"). A definição alterada aqui é aplicada em [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Definições de Cópia] → [Ajustar Largura de Apagamento] no "modo de Configuração".

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Apagar].
Premir a caixa de verificação da aresta que se pretende apagar, e especificar a posição a apagar.
Verificar se a caixa de verificação premida é definida para .
Se se premir a tecla [Especificar enquadramento], as caixas de verificação [Cima], [Baixo], [Esquerda] e [Direita] são definidas para .
Se se premir a tecla [Especificar enquadramento+Centro], todas as caixas de verificação são definidas para .
Especificar a margem a apagar no lado inverso ao apagar margens de um a três lados de Cima, Baixo, Esquerda e Direita no lado da frente para digitalizar um original de 2 lados.

- Se a caixa de verificação [Inverter posição a apagar para verso.] for definida para , será apagada a margem na posição oposta à margem apagada na parte da frente.
- Se a caixa de verificação [Inverter posição a apagar para verso.] for definida para , será apagada a margem na mesma posição da margem apagada na parte da frente.

Especificar a largura a apagar.

- Premir o visor do valor numérico que indica a área da margem de arquivo no lado da frente ou no verso, e introduzir a área usando as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente a área, começar por especificar um valor próximo do valor desejado através das teclas numéricas, e depois ajustá-lo com .

Depois de concluídas todas as definições, premir .
Para cancelar as definições de apagar:
premir a tecla [Limpar].
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar].
  Repete-se até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a transmissão está concluída.

Voltar ao início