# DEFINIÇÕES DE INTERFACE

Podem configurar-se as definições relacionadas com a função da impressora.
Estas definições são usadas para controlar e monitorizar os dados transmitidos para a porta USB ou porta de rede da máquina.
Modo Descarga Hexadecimal
Esta função é usada para imprimir os dados de impressão do computador num formato hexadecimal juntamente com o respectivo texto ASCII. Este modo permite verificar se os dados de impressão estão ou não a ser transmitidos correctamente do PC para a impressora.
Exemplo de uma descarga hexadecimal
Limite de Tempo I/O
O limite de tempo I/O pode ser definido entre 1 e 999 segundos.
A função limite de tempo I/O quebra momentaneamente a ligação no caso da duração de tempo estabelecida ter sido ultrapassada sem que tenham sido recebidos dados na porta. Depois de quebrada a ligação, a porta é definida em selecção automática ou inicia-se o trabalho de impressão seguinte.
Activar Porta USB
Activa a impressão a partir da porta USB.
Comutação de Emulação de Porta USB
Se a máquina estiver ligada usando a porta USB, seleccionar o idioma da impressora emulada.
É possível configurar as definições seguintes.

- Auto
- Post Script
- PCL

- As definições são idênticas às definições de "Comutação de Emulação de Porta de Rede".
- Recomenda-se a utilização da predefinição "Auto", excepto se ocorrerem erros frequentes com a impressora.

Activar Porta de Rede
Activa a impressão a partir da porta de rede.
Comutação de Emulação de Porta de Rede
Esta definição é usada para seleccionar o idioma da impressora emulada quando a máquina está ligada através de uma porta de rede.
É possível configurar as definições seguintes.

- Auto
- Post Script
- PCL

- As definições são idênticas às definições de "Comutação de Emulação de Porta USB".
- Recomenda-se a utilização da predefinição "Auto", excepto se ocorrerem erros frequentes com a impressora.

Método de Comutação de Portas
Selecciona quando efectuar a comutação de porta.
Comutar no Final do Trabalho
A porta altera-se para selecção automática quando a impressão é concluída.
Comutar depois de Limite de Tempo I/O
Uma vez decorrido o período de tempo definido em "Limite de Tempo I/O", a porta altera-se para a Selecção Automática.
Estão disponíveis na máquina as duas portas de impressão seguintes:

- Porta USB
- Porta de Rede

Voltar ao início