# ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

## Descrição geral

Esta secção explica como colocar originais no alimentador automático de documentos.

- Coloque originais de diferentes tamanhos em conjunto, se necessário, no alimentador automático de documentos. Nesse caso, utilize a função "Outros" em cada modo para definir originais de tamanho misto.
- Antes de inserir originais na cassete do alimentador de documentos, retire quaisquer agrafos ou clipes de papel.
- Se os originais tiverem zonas húmidas devido à utilização de líquido corrector, tinta ou cola, aguarde que os originais sequem antes de fazer as cópias. Caso contrário, pode sujar o interior da máquina ou o vidro de exposição.
- Não utilize os originais indicados em seguida. Podem ocorrer uma detecção do tamanho do original incorrecta, encravamentos do original e manchas.
  Não deve utilizar acetatos ou outro material transparente para cópia de segurança, papel vegetal, papel químico, papel térmico ou originais impressos com fita de tinta de transferência térmica no alimentador de documentos. Os originais alimentados através do alimentador não devem estar danificados, amarrotados, dobrados, colados uns aos outros ou ter orifícios cortados. Os originais com vários orifícios que não sejam de papel perfurado com dois ou três orifícios podem não ser alimentados correctamente.
- Se utilizar originais com dois ou três orifícios, coloque-os de forma a que a margem perfurada fique numa posição afastada da ranhura de alimentação da cassete do alimentador de documentos.

Tamanhos de originais permitidos

Tamanho de original mínimo | Tamanho de original máximo
--- | ---
Tamanho padronizado (Tamanho mínimo que pode ser detectado automaticamente) 148 mm (longitudinal) x 210 mm ou A5 5-1/2" (longitudinal) x 8-1/2" (transversal) Tamanho não padronizado (Tamanho mínimo que pode ser especificado manualmente) 131 mm (longitudinal) x 140 mm (transversal) 5-1/8" (longitudinal) x 5-1/2" (transversal) | Tamanho padronizado (Tamanho máximo que pode ser detectado automaticamente) 297 mm (longitudinal) x 420 mm (transversal) ou A3 11" (longitudinal) x 17" (transversal) Não pode utilizar A3W (12" x 18"). Tamanho não padronizado (Tamanho máximo que pode ser especificado manualmente) Modo cópia: 297 mm (longitudinal) x 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) x 17" (transversal) modo de envio de imagem: 297 mm (longitudinal) x 1000 mm (transversal) 11" (longitudinal) x 39-3/8" (transversal)

Quando o original não é de um tamanho padronizado, consulte a explicação a seguir referente ao modo que está a utilizar.

- COPIADORA "ESPECIFICAR O TAMANHO DO ORIGINAL"
- ENVIAR IMAGEM "ESPECIFICAR O TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL UTILIZANDO VALORES NUMÉRICOS"

Gramagens de originais permitidas

Digitalização de 1 face: 9 lbs a 34 lbs (35 g/m2 a 128 g/m2)
Digitalização de 2 faces: 15 lbs a 34 lbs (50 g/m2 a 128 g/m2)

Para digitalizar originais de 35 g/m2 a 49 g/m2 (9 lbs a 14 lbs), use "Modo Digi. Lenta" na função "Outros". A digitalização sem utilizar o "Modo Scan Lento" pode provocar o encravamento dos originais.
Quando selecciona o "Modo Scan Lento", não é possível efectuar a digitalização automática de 2 faces.

## Operação

Certifique-se de que não está nenhum original no vidro de exposição.
Colocar os originais.
Poderão ser introduzidas no máximo 150 folhas.
Após a digitalização terminar no alimentador automático de documentos, retire os originais da bandeja de saída de originais.
Voltar ao início