# DEFINIÇÕES DE REDE

A lista seguinte contém itens do modo de configuração, predefinições de fábrica e restrições para cada item.
Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, pode não ser possível utilizar algumas das definições.
U: Utilizadores em geral; A: Administrador do sistema/Administrador

Item | Predefinição de fábrica | U | A
--- | --- | --- | ---
| Definições de Rede
| Definições Rápidas
| Não | Sim
| Definições IPv4
| - | Não | Sim
| Definições IPv6
| - | Não | Sim
| Definições de Nome de Rede
| - | Não | Sim
| Definições DNS
| - | Não | Sim
| Configurações SMTP
| - | Não | Sim
| Definições LDAP
| - | Não | Sim
| Definições de Pasta Pública/NAS
| - | Não | Sim
| Definições Gerais
| Não | Sim
| Definições Gerais
| Não | Sim
| Estado da Impressão no Arranque
| Desactivado | Não | Sim
| Definições de Rede
| - | Não | Sim
| Reiniciar NIC
| - | Não | Sim
| Definições de Protocolo
| Não | Sim
| Definições IPv4
| Não | Sim
| DHCP/BOOTP
| Desactivado | Não | Sim
| RARP
| Desactivado | Não | Sim
| Definições IPv6
| Não | Sim
| IPv6
| Desactivado | Não | Sim
| DHCPv6
| Activado | Não | Sim
| Comando Ping
| Não | Sim
| NetWare
| Não | Sim
| Definições NetWare
| Não | Sim
| NetWare
| Desactivado | Não | Sim
| Tipo de estrutura
| 802.2 | Não | Sim
| Modo de Funcionamento
| PSERVER | Não | Sim
| Definições PSERVER
| - | Não | Sim
| Definições RPRINTER
| - | Não | Sim
| EtherTalk
| Não | Sim
| Definições EtherTalk
| Não | Sim
| EtherTalk
| Desactivado | Não | Sim
| NetBIOS
| Não | Sim
| Configuração NetBIOS
| Não | Sim
| NBT/WINS
| Desactivado | Não | Sim
| Definições de Serviços
| Não | Sim
| DNS
| - | Não | Sim
| WINS
| - | Não | Sim
| SMTP
| - | Não | Sim
| SNMP
| - | Não | Sim
| Kerberos
| - | Não | Sim
| SNTP
| - | Não | Sim
| mDNS
| - | Não | Sim
| Definições da Porta de Impressão
| Não | Sim
| LPD
| Não | Sim
| Definições LPD
| Não | Sim
| LPD
| Activado | Não | Sim
| Limite de tempo
| 0 segundos | Não | Sim
| Usar Faixa
| Desactivado | Não | Sim
| RAW
| Não | Sim
| Definições de Impressão Raw
| Não | Sim
| Impressão Raw
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 9100 | Não | Sim
| Limite de tempo
| 90 segundos | Não | Sim
| Usar Bidireccional
| Desactivado | Não | Sim
| WSD
| Não | Sim
| Definições WSD
| Não | Sim
| Impressão WSD
| Activado | Não | Sim
| Usar Descoberta Multicast
| Activado | Não | Sim
| Definições LDAP
| Não | Sim
| Definições LDAP
| Activado | Não | Sim
| Lista de Livros de Endereços Globais
| - | Não | Sim
| Definições de Pasta Pública/NAS
| Não | Sim
| Público
| Utilização de Armazenamento
| Autorizado | Não | Sim
| Partilhado
| Utilização de Armazenamento
| Autorizado | Não | Sim
| faxreceive
| Utilização de Armazenamento
| Autorizado | Não | Sim
| Definições Proxy
| Não | Sim
| Endereço de Servidor Proxy
| - | Não | Sim
| Nome do Utilizador
| - | Não | Sim
| Palavra-passe
| - | Não | Sim
| Número de Porta
| 8080 | Não | Sim
| Endereço sem utilizar proxy
| - | Não | Sim
| Configurações sem fio
| Não | Sim
| Configurações sem fio
| - | Não | Sim
| Ecrã de configurações sem fio
| - | Não | Sim
| Definições de Acesso HTTP
| Não | Sim
| Número de Utilizadores que podem iniciar uma sessão ao Mesmo Tempo
| 32 | Não | Sim
| Tempo de Terminar Sessão Auto
| 60 | Não | Sim
| Ver Utilizador de Início de Sessão
| - | Não | Sim

Voltar ao início