# INTERIOR

Esta secção descreve os nomes e as funções dos respectivos componentes situados no interior da máquina.
×
Cartucho do toner
Este cartucho contém toner.
Quando um cartucho de toner se esgotar, substitua-o por um novo.
- SUBSTITUIR O CARTUCHO DE TONER
×
Unidade de fusão
O calor é aplicado aqui para fundir a imagem transferida para o papel.
A unidade de fusão está quente. Seja cuidadoso para evitar queimaduras quando extrair papel encravado.
×
Rolo de transferência
Forma uma imagem de toner preto no rolo de transferência e transfere a imagem para o papel.
Não toque nem danifique a rolo de transferência.
Se o fizer, a imagem pode ficar imperfeita.
×
Tampa do lado direito
Abra esta tampa para extrair papel encravado.
×
Tampa da zona de inversão do papel
Esta unidade é utilizada para inverter o papel quando é efectuada uma impressão de 2 faces. Abra esta tampa para extrair papel encravado.
×
Interruptor de corrente principal
Utilize este interruptor para ligar a corrente da máquina.
Quando utilizar as funções de fax ou de fax Internet, mantenha sempre este interruptor na posição "".
- LIGAR A CORRENTE
×
Caixa de resíduos de toner
Esta caixa recolhe o excesso de toner que fica após a impressão.
- SUBSTITUIR A CAIXA DE RESÍDUOS DE TONER
As caixas de resíduos de toner substituídas são recolhidas por um responsável pela assistência técnica.
×
Alavanca para a remoção da caixa de resíduos de toner
Empurre esta alavanca para cima quando precisar de abrir o encaixe da caixa de resíduos de toner para a substituir.
- SUBSTITUIR A CAIXA DE RESÍDUOS DE TONER
×
Pega
Puxe-a para fora e agarre-a quando deslocar a máquina.
×
Tampa do lado direito de uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500/500&2000 folhas
Abra esta tampa para retirar papel encravado nas cassetes 2, 3 ou 4.
×
Tampa do lado direito da cassete de papel
Abra para extrair papel encravado na cassete 1 ou 2.
×
Alavanca de libertação da tampa do lado direito
Para extrair papel encravado, puxe e segure nesta alavanca para cima para abrir a tampa do lado direito.
×
Alimentador manual
Use esta bandeja para alimentar papel manualmente.
Quando colocar papel maior do que A4R ou 8-1/2" x 11"R, puxe para fora a guia de extensão.
- COLOCAR PAPEL NO ALIMENTADOR MANUAL
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.
Voltar ao início