# DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Selecciona as definições mínimas necessárias para a ligação da máquina à rede.
Comutação de tipo de conexão
Utilize esta definição para alternar entre [Wired Only], [Wired+Wireless (Access Point Mode)] ou [Wireless (Infrastructure Mode)].
Definições IPv4
Ao usar a máquina numa rede TCP/IP (IPv4), usar esta definição para configurar o endereço IP da máquina.
DHCP/BOOTP
Usar esta definição para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP (Protocolo Dynamic Host Configuration)/BOOTP (Protocolo Bootstrap). Quando esta definição estiver activada, não é necessário introduzir manualmente um endereço IP.
Se for usado DHCP/BOOTP, o endereço IP atribuído à máquina pode mudar automaticamente. Se o endereço IP mudar, a impressão não é possível.
Se a máquina for usada numa rede TCP/IP, certifique-se de que selecciona " Activar TCP/IP".
RARP
Definir esta opção para usar o protocolo RARP.
Endereço IPv4
Introduzir o endereço IP da máquina.
Máscara de Sub-rede
Introduzir a máscara de sub-rede IP.
Porta predefinida
Introduzir o endereço da porta predefinida.
Definições IPv6
Ao usar a máquina numa rede TCP/IP (IPv6), usar esta definição para configurar o endereço IP da máquina.
IPv6
Activar esta definição.
DHCPv6
Usar esta definição para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando esta definição estiver activada, não é necessário introduzir manualmente um endereço IP.
Endereço Manual/Comprimento do Prefixo
Introduzir o endereço IP e o comprimento do prefixo (0 a 128) da máquina.
Porta predefinida
Porta predefinida

- Se for usado DHCPv6, o endereço IP atribuído à máquina pode mudar automaticamente. Se o endereço IP mudar, a impressão não é possível.

- Se a máquina for usada numa rede TCP/IP, certifique-se de que selecciona " Activar TCP/IP".
- Num ambiente IPv6, a máquina pode utilizar o protocolo LPD ou IPP.

Definições de Nome de Rede
Nome do Dispositivo
Introduzir um nome do dispositivo.
Nome do Domínio
Introduzir o nome do domínio.
Definições DNS
Servidor Primário
Introduzir o endereço IP do servidor DNS primário.
Servidor Secundário
Introduzir o endereço IP do servidor DNS secundário.
Nome do Domínio
Introduzir o nome do domínio caso o servidor DNS seleccionado exista.
Configurações SMTP
Servidor Primário
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor SMTP primário.
Endereço de Origem
Se a transmissão de dados tiver falhado, o e-mail não entregue pode ser devolvido a partir do servidor. Introduzir um endereço de e-mail (um único endereço apenas) para receber estes e-mails não entregues. Geralmente, introduzir o endereço de e-mail do administrador do sistema.
Activar SSL
Se estiver seleccionado, a comunicação de encriptação de SMTP sobre TLS pode ser utilizada através do comando STARTTLS.
Isto exige que o servidor suporte o comando STARTTLS.
Para permitir a comunicação SSL, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta do SMTP normal.
Autenticação SMTP
Se estiver definida, a autenticação do servidor SMTP é efectuada.
Nome do Utilizador
Introduzir o nome do utilizador.
Palavra-passe
Introduzir a palavra-passe
Alterar Palavra-passe
Para alterar a palavra-passe, definir .
Teste de Ligação
Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor SMTP.
Definições LDAP
Nome
Introduzir o nome do livro de endereços.
Definição de Endereço Original
Introduz as predefinições de pesquisa para procurar uma área específica da árvore de informações do directório LDAP.
Exemplo: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
As entradas têm de estar separadas umas das outras por ponto e vírgula ou por vírgula.
Servidor LDAP
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor LDAP.
Nome do Utilizador
Introduzir o nome de conta para a definição LDAP.
Palavra-passe
Introduzir a palavra-passe
Alterar Palavra-passe
Para alterar a palavra-passe, definir .
Autenticação
Seleccionar o servidor de autenticação a partir da lista pendente.
Servidor KDC
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor de autenticação Kerberos.
Domínio
Introduzir o domínio de Kerberos.
Activar SSL
Se estiver definido, a comunicação de encriptação SSL é activada.
Teste de Ligação
Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor LDAP.
Definições de Pasta Pública/NAS
Definir cada opção para [Proibido] se a armazenagem não for usada.
Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE".
Voltar ao início