# DIGITALIZAR ORIGINAIS DE TAMANHOS DIFERENTES(ORIGINAL DE TAMANHO MISTO)

## Descrição geral

Digitalizar originais de tamanhos diferentes simultaneamente; por exemplo, originais de tamanho B4 (8-1/2" x 14") misturados com originais A3 (11" x 17").
Quando digitalizar os originais, a máquina detecta automaticamente o tamanho de cada original.
Esta função só pode ser usada para a combinação de tamanhos de originais indicados abaixo.

- A3 e B4, A3 e B5, B4 e A4, e A4 e B5
- A4R e B5, B4 e A4R, B4 e A5, e B5 e A5
- 11" x 17" e 8-1/2" x 14", 11" x 17" e 8-1/2" x 13", e 11" x 17" e 5-1/2" x 8-1/2"

- Quando Original Tamanho Misto está seleccionado, não é possível especificar o tamanho de digitalização do original.
- Depois de o tamanho de digitalização do original ter sido seleccionado, Original Tamanho Misto não pode ser especificado.
- Quando Original Tamanho Misto está seleccionado, não é possível usar a função de rodar.

Esta função não está disponível se [Definições do Sistema] → [Controlo de Dispositivo] → [Definição do Detector de Tamanho do Original] estiver definido para "AB-3" no "Modo de configuração".

## Operação

Colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos.
Inserir os originais com os cantos alinhados no canto superior esquerdo da bandeja do alimentador de documentos.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Original Tamanho Misto]. Caso contrário, premir a tecla [Outros] e a tecla [Original Tamanho Misto].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Para cancelar a definição de Original Tamanho Misto:
Premir a tecla [Original Tamanho Misto] para limpar a marca de verificação.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
Voltar ao início