# ESPECIFICAR UMA POSIÇÃO DE PAPEL(POSICIONAR IMAGEM)

## Descrição geral

Esta função desloca o original digitalizado para uma posição especificada para efectuar uma cópia.
Pode efectuar uma cópia em qualquer posição, pois é possível ajustar em pormenor a posição.
Tem de especificar Posicionar imagem antes de digitalizar o original.

## Operação

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Posicionar imagem].
Define uma distância de movimento.

- Bata na área que indica a distância de movimento no lado da frente ou no verso e introduza a distância utilizando as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente a área, começar por especificar um valor próximo do valor desejado através das teclas numéricas, e depois ajustá-lo com .
- Se definir a caixa de verificação [Ajuste o valor da 2.ª página ao da 1.ª.] para , desaparece e pode definir os lados 1 e 2 separadamente.

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a definição Posicionar imagem:
Bata levemente na tecla [Apagar].
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início