# A PERFURAÇÃO NÃO É EFECTUADA

Local a verificar | Solução
--- | ---
É visualizada uma mensagem a solicitar que verifique o módulo de perfuração? | Elimine os desperdícios de orifícios. - MÓDULO PARA PERFURAR
Misturou um papel de tamanho diferente? | Não é possível perfurar papéis de larguras diferentes misturados. Para perfurar tamanhos diferentes, use papel da mesma largura e seleccione a definição [Mesma Largura]. Ao efectuar cópias, seleccione [Mesma Largura] para [Original Tamanho Misto] em [Outros].
Incluiu um tamanho de papel que no pode ser perfurado no trabalho de impressão? | Para conhecer os tamanhos de papel que podem ser perfurados, consulte "ESPECIFICAÇÕES" no Guia de Início Rápido.
A bandeja seleccionada no controlador da impressora está definida para um tipo de papel que não pode ser perfurado? | Verifique as definições do tipo de papel na máquina e seleccione uma cassete com papel que possa ser perfurado*. Clique no botão [Detalhes] em [Selecção de Papel] do separador [Selecção Papel] da janela de propriedades da impressora e verifique a definição do tipo de papel de cada bandeja. * Não é possível perfurar etiquetas, papel separador, papel brilhante, transparências e envelopes. Da mesma forma, se a opção "Desactivar Perfurar" estiver seleccionada no tipo de utilizador, não poderá perfurar.
O administrador desactivou funções? | Confirme junto do administrador. Algumas funções podem estar desactivadas no modo de configuração.

Voltar ao início