# REENCAMINHAR DADOS DE INTERNET-FAX RECEBIDOS(ENVIO DE DADOS DE FAX)

## Descrição geral

Quando a máquina não puder imprimir por falta de papel ou toner, os Internet-Fax recebidos são reencaminhados para outro endereço de Internet-Fax previamente registado (incluindo SMTP directo).

- Não é possível o encaminhamento caso não tenham sido recebidos faxes ou não esteja programado um número de fax de encaminhamento.
- Se algumas páginas de um fax que estiver a ser encaminhado foram correctamente impressas, apenas as páginas que não foram impressas são encaminhadas.
- Se o encaminhamento não foi bem sucedido porque a transmissão foi cancelada ou ocorreu um erro de comunicação, os faxes que deveriam ser encaminhados regressam à fila de impressão na máquina.
- Se aparecer o ecrã de introdução da palavra-passe após premir a tecla [OK], "Definição de Suspensão de Impressão de Dados Recebidos" foi activada. Introduzir a palavra-passe usando o teclado numérico para iniciar o reencaminhamento.
  - IMPRIMIR UM FAX PROTEGIDO COM PALAVRA-PASSE (Definição de suspensão de impressão de dados recebidos)

## Operação

Premir a tecla [Modo de Configuração] no Ecrã Inicial.
Premir a tecla [Receber/Enviar Dados de Fax].
Premir a tecla [Definições de Internet-Fax].
Premir a tecla [Executar] em [Encaminhar Dados Recebidos] para iniciar o reencaminhamento.
Voltar ao início