# COPIAR LEGENDAS PARA O PAPEL SEPARADOR(CÓPIA DE SEPARADOR)

## Descrição geral

Coloque uma folha separadora no alimentador manual e efectue uma cópia num separador.
Prepare originais adequados para legendas de separador.
Relação entre os originais e o papel separador
Cópia de separador com uma lombada à esquerda

Originais | Colocar os originais | Colocar papel separador
--- | --- | ---

Cópia de separador com uma lombada à direita

Originais | Colocar os originais | Colocar papel separador
--- | --- | ---

Tem de especificar a Cópia de Separador antes de digitalizar o original.
Para alterar a largura de deslocação da imagem pré-definida para a cópia de separador:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Definição de Cópia] → [Definição de Cópia de Separador Inicial].
A predefinição da largura de deslocação da imagem pode ser configurada entre 0 mm e 20 mm (0" a 5/8"). A predefinição de fábrica é 10 mm (1/2").

## Operação

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Cópia de Separador].
Premir a tecla [On].
Define uma largura de deslocação da imagem (largura do separador).

- Bata levemente no visor do valor numérico que indica a largura de deslocação da imagem e introduza uma largura de deslocação com as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente a área, começar por especificar um valor próximo do valor desejado através das teclas numéricas, e depois ajustá-lo com .

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a definição de cópia de separador:
Bata levemente na tecla [Desligado].
Coloque o papel separador.
Quando utilizar o alimentador manual, coloque o papel com o lado de impressão voltado para baixo.
Coloque o papel de forma a que os lados com os separadores entrem na máquina em último lugar.
Depois de colocar o papel separador no alimentador manual, configure as definições do alimentador manual conforme se explica em "COPIAR UTILIZANDO O ALIMENTADOR MANUAL".
O papel separador pode ter uma largura de A4 (210 mm) mais 20 mm (ou papel de 8-1/2" x 11" (8-1/2") mais 5/8").
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início